ESTADO DO AMAZONAS PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE GABINETE DA SECRETÁRIA

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE FLUVIAL DE ITAPIRANGA REFORMA E AMPLIAÇÃO

(FOTO ILUSTRATIVA)

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Itapiranga - AM, 20 de fevereiro de 2026.

ESTADO DO AMAZONAS PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE GABINETE DA SECRETÁRIA

Índice
CONSIDERAÇÕES INICIAIS ...........................................................................................	3
OBJETIVO	3
PRAZO	3
CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS DA EMBARCAÇÃO:	3
CARACTERÍSTICAS DA ESTRUTURA	4
PREPARAÇÃO E PINTURA DA ESTRUTURA ..................................................................	6
PROCEDIMENTO DE SOLDAGEM .................................................................................	7
CARACTERÍSTICAS DE CUBAGEM ................................................................................	9
ÁGUA DOCE	9
ÓLEO DIESEL ........................................................................................................	9
ACOMODAÇÕES	10
CONVÉS PRINCIPAL	10
CONVÉS SUPERIOR / PASSADIÇO ......................................................................	10
ACABAMENTO E CLIMATIZAÇÃO DO AMBIENTES ..............................................	12
SISTEMAS ELÉTRICOS, LUZES DE NAVEGAÇÃO E COMUNICAÇÃO	12
MÁQUINAS	15
EQUIPAMENTOS DE MOVIMENTAÇÃO	16
EQUIPAMENTOS DE AMARRAÇÃO E FUNDEIO .......................................................	16
GUINCHOS	16
CABEÇOS DE AMARRAÇÃO ..............................................................................	16
EQUIPAMENTOS DE SALVATAGEM E COMBATE A INCÊNDIO .................................	17
EQUIPAMENTOS DE ESGOTO E ANTIPOLUIÇÃO ......................................................	17
EQUIPAMENTOS NÁUTICOS E DE RADIOCOMUNICAÇÃO ....................................	18
INSPEÇÃO E CONTROLE DE QUALIDADE .................................................................	18
GERAL	18
TOLERÂNCIAS	19
ENSAIO DE ESTANQUEIDADE ...........................................................................	19
CERTIFICADOS E DOCUMENTOS ......................................................................	19
OBSERVAÇÕES ..........................................................................................................	19
ORÇAMENTO	20
ASSINATURAS ............................................................................................................	21

ESTADO DO AMAZONAS PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE GABINETE DA SECRETÁRIA

CONSIDERAÇÕES INICIAIS
Esta especificação tem por finalidade definir, de modo geral, os serviços e materiais necessários à execução da obra acima descrita.
A obra será executada obedecendo, ainda, a todas, as prescrições contidas nas Normas Técnicas, Especificações, Métodos de Ensino da ABNT e da Marinha do Brasil.
Será obrigação do “CONSTRUTOR” responsável pela execução, manter na obra os equipamentos, ferramentas, apetrechos, transporte e equipe de trabalho necessário e suficiente, a fim de permitir o bom andamento dos serviços, dentro do prazo determinado para a execução da obra.

OBJETIVO
O objetivo deste projeto básico é fornecer um conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, para caracterizar a obra e seus serviços, objeto da licitação, com base nas indicações dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e possibilitando a avaliação do custo da obra e a definição dos métodos e do prazo de execução.

PRAZO
O prazo estimado para execução dos serviços em causa será de oito semanas corridas, contados a partir da emissão da competente “Ordem de Serviço”

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS DA EMBARCAÇÃO:

Comprimento Total: ..................................	22,000 m	
Comprimento entre Perpendiculares: ......	21,470 m	
Boca Moldada: .........................................	7,000 m	
Pontal Moldado: ........................................	1,700 m	
Calado Moldado de Projeto: .....................	1,353 m	
Deslocamento Leve: .................................	99,130 t	
Deslocamento Carregado: ........................	150,219 t	
Tonelagem de Porte Bruto: ......................	51,671 t	
Arqueação Bruta: ......................................	197 AB	
Arqueação Líquida: ...................................	76 AL	
A embarcação será concebida para operar de em águas calmas, navegação interior Área 1, em total atendimento a Normam 02/DPC.

ESTADO DO AMAZONAS PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE GABINETE DA SECRETÁRIA

CARACTERÍSTICAS DA ESTRUTURA:
O Casco possuirá chapeamento em aço carbono (naval) tipo ASTM – A131 ou Alternativamente A- 36, estrutura tipo transversal com espaçamento entre cavernas de 500 mm. Possuirá 5 (cinco) anteparas transversais estanques com chapa 1/4” com prumos tipo Cantoneira de abas iguais L: 2 ½” x 2 ½” x 1/4”, borboleta dos no convés e fundo. Obedecendo as seguintes espessuras:
Fundo: Chapa 6,35 mm (1/4 ”)
Costado: Chapa 6,35 mm (1/4 ”)
Anteparas Transversais Estanques: Chapa 6,35 mm (1/4”)
Espelho de Proa e Popa: Chapa 7,94 mm (5/16”)
Convés Principal: Chapa 6,35 mm (1/4”)
Convés Superior: Chapa 6,35 mm (1/4”)
Convés do Tijupá: Chapa 4,76 mm (3/16”)
Paredes da superestrutura: Chapa Corrugada: 3,00 mm
A Estrutura do Convés principal possuirá perfis transversais (Vaus) tipo L: 2 ½ ” x ¼”, o mesmo se repete nas hastilhas e cavernas, espaçados em 500 mm.
Possuirá ainda Sicordas gigante (Longitudinais do convés) tipo perfil T 200 x 100x 5/16”, espaçado a 1550 mm da Linha de Centro, o mesmo se repete na Longarina Gigante, longitudinal do fundo;
A união das cantoneiras transversais do fundo com a Sicorda Gigante da Linha de centro será feita com boboletas B. 200 x 200 mm x ¼”;
O Casco possuirá duas caixas de mar localizada na praça de máquinas (cav. 14 a 16) e no paiol, (cav 36 a 37) com dimensões de 500 x 500 x altura de 400 mm;
A Estrutura do convés superior possuirá chapa de 1/4” e longitudinais perfil Barra Chata: 50mm x ¼” e vaus com perfil L: 2 ½” x ¼” espaçados a cada 500 mm.
A Estrutura do convés do tijupá possuirá chapa de 3/16” e longitudinais tipo Barra Chata 50 mm x 1/4” espaçadas a cada 500 mm;
A Superestrutura não se estende de Borda a Borda, existindo corredores laterais de proa a popa, toda periferia do convés propiciará fácil acesso e passagem da tripulação para as fainas e manobras em quaisquer circunstâncias.
As paredes da superestrutura serão edificadas com Chapa Corrugada 1/4”, dada a resistência deste tipo de chapa.
As Portas e Janelas serão em Esquadrias de Alumínio e deverão ser instaladas com vidro temperado, vedação, e trincos no próprio alumínio. Em quantidades e dimensões conforme Tabela de Esquadrias;
O detalhamento estrutural, perfil e seção mestra constam no Projeto em anexo Plano de Perfil Estrutural e Seção Mestra;
No processo de soldagem será utilizado eletrodo revestido E-7018, com 4 mm de espessura, utilizando para corte, processo Oxi-corte acetileno ou similar, deverá ser observada todos procedimentos de segurança e utilização de EPI’s conforme legislação em vigor.
Os perfis de chapa fina laminados a frio, adquirida de fornecedores idôneos ou executada pelo próprio Fabricante, não poderão apresentar fissuras nas dobras;
Qualquer desempeno que se fizer necessário poderá ser alcançado por processos mecânicos ou pela aplicação localizada de uma quantidade limitada de calor, sendo que neste caso, a temperatura das áreas aquecidas, não deverá exceder 650 º C;
Os cortes das chapas de composição dos perfis, executados a oxigênio, deverão preferencialmente ser realizado através de máquinas de corte, sendo as arestas livres de rebarbas e outras imperfeições;
Não é necessário o aplainamento ou acabamento de arestas de chapas ou perfis cortados em tesoura ou a oxigênio, exceto quando especificamente indicado nos desenhos de fabricação ou quando estiverem incluídos em uma determinada preparação para soldagem;

ESTADO DO AMAZONAS PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE GABINETE DA SECRETÁRIA

Os perfis soldados devem ser fabricados atendendo os procedimentos indicados no item solda desta especificação.

PREPARAÇÃO E PINTURA DA ESTRUTURA
Casco, Convés e Superestrutura: Jateamento Comercial (metal cinza), conforme padrão SA-2 Norma SIS 05590;
Uma demão de shop-primer de epóxi, com espessura de 125 microns seca.
Uma demão de acabamento de esmalte poliuretano, com espessura de 50 microns, seca. Obras Vivas (área imersa do casco):
Jateamento comercial metal branco, SA-2 ½, conforme Normas SIS 05590;
Uma demão de primer etil silicato de zinco, com espessura de 75 microns, seca. Uma demão de epóxi-poliamida (tie-coat), com espessura de 40 microns, seca.
Duas demãos de pintura de acabamento de esmalte poliuretano com espessura de 75 microns/por demão, seca.
Dada a dificuldade de manutenção, o casco do flutuante será pintado com tinta a base de epóxi.

PROCEDIMENTO DE SOLDAGEM
Todas as soldas deverão obedecer às especificações "Welding in building construction" AWS - D-
1.0 da "American Welding Society". A dimensão mínima para solda de filete será de 4 mm, a menos que a solda não seja estrutural. A dimensão máxima do filete será igual à espessura da chapa mais fina que estiver sendo soldada, desde que o filete não ultrapasse 14 mm, quando deverá ser usada solda de penetração;
Todas as juntas de topo deverão ser de penetração completa, usando-se para isto de chanfro duplo ou simples, ou de cobre junta, conforme as dimensões da peça e a posição da junta.
Atenção especial deverá ser dada às juntas sujeitas à fadiga, quando deverão ser tomados os cuidados de esmerilhamento ou arredondamento, para evitar a concentração de tensões.
As superfícies preparadas para a soldagem deverão estar livres de rebarbas, graxas, tintas e outros
resíduos.
No caso do chanfro das chapas ter sido executado por maçarico, as bordas deverão ser
esmerilhadas.
Todos os materiais a serem utilizados nos processos de soldagem deverão ser armazenados em locais limpos e secos, não devendo ser utilizados eletrodos úmidos, danificados ou sujos, nem arames enferrujados.
Os procedimentos de soldagem deverão ser qualificados de acordo com a AWS.
Os serviços de soldagem somente poderão ser executados por soldadores qualificados.
Quando necessário, em função da espessura das chapas a serem soldadas, deverá ser executado o pré-aquecimento das mesmas antes da soldagem de acordo com as especificações AWS;
A soldagem, sempre que possível, deverá ser feita em posição plana, com uso de dispositivos adequados;
Todas as juntas de topo deverão ser executadas com a utilização de "chapas de espera" para início e fim das soldas.
O primeiro passe das soldas de penetração total deverá ter sua raiz extraída antes de se iniciar a solda do outro lado, possibilitando assim uma penetração completa e sem descontinuidade, devendo também ser feita uma cuidadosa limpeza de escória após cada passe.
As soldas deverão ser executadas em uma sequencia adequada para cada tipo de peça, de forma a minimizar os efeitos causados por tensões residuais e empenos.
As soldas automáticas deverão ser executadas através de operação contínua, sem paradas ou partidas intermediárias.

ESTADO DO AMAZONAS PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE GABINETE DA SECRETÁRIA

Os pontos de solda, caso tenham sido feitos por soldadores não qualificados, deverão ser retirados podendo, entretanto integrar-se à solda, desde que convenientemente limpos. As soldas que apresentarem defeitos, tais como trincas, inclusão de escória, porosidade, mordeduras, penetração incompleta, etc., e que estiverem fora das tolerâncias, deverão ser removidas por meio de esmerilhamento ou goivamento e convenientemente refeitas;
Especial atenção deverá ser dada às dimensões dos filetes de solda, os quais serão medidos com o auxílio de gabaritos adequados, evitando-se tanto o super quanto o sub dimensionamento;
Deverão ser removidas por meio de esmeril todas as rebarbas, respingos e marcas feitas por solda de dispositivos temporários usados na fabricação.

CARACTERÍSTICAS DE CUBAGEM

ÁGUA DOCE
Serão instalados 02 (um) tanques (caixas – PVC) de armazenagem de água doce com capacidade de 1000 litros. O abastecimento da rede de água doce para os sanitários e cozinha ocorrerá por gravidade;
Será instalada uma caixa de mar e uma bomba de serviços gerais com vazão mínima de 5m³/h;
Toda rede de abastecimento será para água na temperatura natural; A rede de distribuição de água doce para cozinha e banheiros será com tubo PVC, alimentando nos banheiros, as pias, chuveiros e vasos sanitários.
A embarcação disporá ainda de um tanque de armazenamento de água doce com capacidade de aproximadamente 5.000 litros, localizados entre a Cavernas 37 e 41.

ÓLEO DIESEL
A embarcação ira dispor de um tanque de armazenamento de óleo diesel (combustível) alimentador do motor principal e auxiliares, localizado entre as cavernas 17 e 21 possuirá capacidade de armazenamento de aproximadamente 15.000 litros de óleo diesel.
Será fabricado e instalado um tanque de serviço com vol. 400 litros na praça de máquinas, que por sua vez, alimentara o MCP e MCA’s por gravidade. Informações relativas a cubagem deve ser consultado.

ACOMODAÇÕES
A Embarcação ira dispor das seguintes acomodações, áreas e ambientes. Mobiliários, equipamentos instrumentais imprescindíveis para Unidade Básica Fluvial de Fiscalização que prevê o trabalho de uma Equipe de Fiscalização e Controle deverão ser fornecidos pela CONTRATANTE.

CONVÉS PRINCIPAL
Sala 01 – Recepção e Triagem;
Sala 02 – Banheiro Público Masculino; Sala 03 – Banheiro Público Feminino; Sala 04 – Sala de Procedimentos; Sala 05 – Consultório Odontológico; Sala 06 – Consultório da Enfermaria; Sala 07 – Consultório Médico;
Sala 08 – Expurgo;
Sala 09 – Sala de Vacinas; Sala 10 – Banheiro Feminino
Sala 11 – Armazenamento de Medicamentos;

ESTADO DO AMAZONAS PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE GABINETE DA SECRETÁRIA

Sala 12 – Lavagem / Descontaminação;

CONVÉS SUPERIOR / PASSADIÇO

Sala 13 – Comando;
Sala 14 - Banheiro Masculino Operações; Sala 15 - Banheiro Feminino Operações; Sala 16 – Camarote para quatro Tripulantes; Sala 17 – Camarote para 04 ESF;
Sala 18 – Camarote para 04 ESF; Sala 19 – Camarote para 04 ESF; Sala 20 – Camarote para 04 ESF; Sala 21 – Camarote para 04 ESF; Sala 22 – Laboratório;
Sala 23 – Cozinha;

CONVÉS DO TIJUPÁ / COBERTURA

Sala 18 – Cobertura;

A cozinha irá dispor de uma pia em aço inox com tamanho 1,50 m com uma cuba, uma torneira singela em aço inox a ser fornecido pela contratada. Disporá de 01 (um) Fogão com 4 bocas e gás tipo industrial, com botijão de gás 13 kg (devidamente instalado atendendo as Normas da ABNT), armários, 1 (uma) Geladeira com capacidade de 300 litros, 01 (uma) freezer de 400 litros, fornecido pela Contratante;
Banheiro – irá de 4 (quatro) unidades sanitárias completas para uso coletivo, cada um contendo: 01 (um) vaso sanitário, com assento e tampa de plástico resistente. Pia em louça vitrificada dotada de uma torneira singela de aço inox ou bronze. 01 (um) espelho sobre o lavatório. 01 (uma) janela para exaustão. Chuveiro Ducha Quente / Fria.
“Comando – Disporá no comando um volante de aço inox 38 cm, um manete, um rádio VHF 25 W, um holofote de busca de 10”, Sino, limpador de para-brisas, Ecobatímetro e uma bateria 12 V para emergência;
A embarcação será dotada de dois acessos independentes ao convés superior, a escada principal com largura de 800 mm localizado na proa da embarcação.
A escada alternativa ficará localizada a meio navio, dando acesso ao ambiente sala de reunião e alojamento para agentes de saúde em redes;

ACABAMENTO E CLIMATIZAÇÃO DOS AMBIENTES
Piso – nas áreas como cozinha e banheiros serão aplicadas piso cerâmico 20 cm x 20 cm fixada com argamassa colante. Nas demais áreas habitáveis como camarotes, comando, consultórios, almoxarifado, salas em geral, recepção serão aplicadas placas de borracha, tipo moeda, na cor preta, coladas sobre a chapa do convés. Nas demais áreas, serão aplicadas pintura de acabamento conforme especificado no item PINTURA;

ESTADO DO AMAZONAS PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE GABINETE DA SECRETÁRIA

Paredes, Divisórias das Acomodações – nas paredes internas dos ambientes climatizados serão revestidas com painéis de compensado naval juntamente com material isolante térmico e acabamento em fórmica;
Teto – nas áreas habitáveis com climatização possuirá forro PVC. Nas demais áreas apenas pintura de acabamento;

SISTEMAS ELÉTRICOS, LUZES DE NAVEGAÇÃO E COMUNICAÇÃO
A embarcação disporá dois grupos geradores completos, com capacidade de fornecimento de energia, sendo um (01) principal de 40 kVA e um (01) auxiliar de 15 kVA. A embarcação disporá de quadro elétrico e tomada para recebimento de energia de Terra.
A iluminação principal interna da embarcação será feita através de luminárias fluorescentes, de 110VCC alimentadas por energia fornecida vinda do grupo gerador e distribuída no quadro elétrico. A fonte de energia elétrica de emergência deverá ser independente da fonte principal e com capacidade de alimentar por 1 (uma) hora todos os sistemas elétricos e consumidores necessários à segurança de passageiros e tripulação, tais como:
equipamentos de comunicação;
equipamentos de navegação;
luzes de navegação e de sinalização;
farol de busca;
iluminação de emergência; e
apito.
A bateria de emergência, preferencialmente, deverão ser instalados fora do compartimento das máquinas e dos geradores principais. Preferencialmente no comando. As baterias e acumuladores deverão ser instaladas em locais não habitados, arejados e abrigados.
Deverão ser mantidas devidamente fixadas e com seus bornes de ligação sem azinhavre e protegidos por material isolante.
Quando fixadas no piso de conveses situados abaixo do convés principal deverão atender a uma altura mínima de 40 cm do piso. Os quadros elétricos principal e de emergência deverão ser dispostos de maneira que ofereçam fácil acesso durante a operação e/ou manutenção dos equipamentos.
O quadro elétrico de emergência deverá estar próximo da fonte de energia elétrica de emergência. Os lados, a parte de trás e da frente dos quadros elétricos deverão estar devidamente protegidos, bem como tapetes ou estrados não condutores deverão estar no piso na frente e atrás dos referidos quadros.
O quadro elétrico de emergência deverá estar localizado o mais perto possível da fonte de energia elétrica de emergência.
Os quadros elétricos deverão ser bem fixados em locais abrigados que não contenham materiais inflamáveis.
Os quadros elétricos não deverão estar localizados a vante da antepara de colisão. Os circuitos de distribuição, geradores e alimentadores devem ser individualmente protegidos por disjuntores ou fusíveis contra sobrecarga e curto-circuito. Os transformadores deverão ser protegidos com disjuntores no primário.
Os circuitos das luzes de navegação devem ser individualmente protegidos por fusíveis ou disjuntores instalados no painel de controle ou quadro de luzes de navegação.
O quadro das luzes de navegação deverá ser alimentado por uma linha independente derivada do quadro principal e de emergência. Os fios deverão ser protegidos por meio de eletrodutos rígidos ou flexíveis.
Os cabos devem ser individualmente fixados a leitos ou suportes. Os eletrodutos deverão ser instalados com suficiente caimento e furos para dar drenagem e evitar o acúmulo d’água.

ESTADO DO AMAZONAS PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE GABINETE DA SECRETÁRIA

Os cabos e fiação deverão ser instalados e fixados de modo a evitar desgastes por roçamento ou outra avaria. As extremidades e junções de todos os condutores devem ser feitas de modo que sejam conservadas as propriedades originais elétricas e mecânicas.
Os cabos e fiação utilizados nos circuitos elétricos de fornecimento essencial ou de emergência de força, iluminação, comunicações interiores ou sinalização não deverão passar por áreas em que haja risco de incêndio.
As partes condutoras de tomadas e plugs devem ser protegidas de modo a impedir que sejam tocadas, mesmo durante ligamento e desligamento. Não deverão ser utilizadas extensões elétricas. Caso usadas, numa necessidade eventual, deverá ser verificada a capacidade de corrente e, dependendo da distância, a queda de tensão. Os acessórios de iluminação deverão ser instalados de maneira tal que sejam evitados aumentos de temperatura que possam danificar cabos e fiação e impeçam que o material situado nos arredores se torne excessivamente quente. Todos os circuitos de luz e força, terminando num espaço que contenha tanques de combustível, ou material inflamável, deverão ser dotados de chave colocada por fora do referido espaço, para desconectar tais circuitos. Os circuitos polifásicos devem ser distribuídos de modo a assegurar o melhor equilíbrio de cargas entre fases. Os fios e cabos elétricos deverão ser especificados levando em consideração a capacidade de condução de corrente estabelecida pelo fabricante e a queda de tensão admissível.
A quantidade e localização dos elementos consumidores ( luzes, tomadas, interruptores, etc ) são apresentadas na Planta de Instalações Elétricas.

MÁQUINAS
A embarcação receberá um sistema fixo de propulsão, composta por um motor diesel marítimo de no mínimo 240 HP de potência e seus acessórios. Um reversor com redução 3,9:1, Linha de eixo fixa com Hélice 4 Pás tipo B-Troost.
Disporá de um sistema de governo hidráulico, com manete de comando, caixa de direção hidráulica completa, cilindros hidráulicos, bombas e acessórios. O leme tipo apoiado com área de aproximadamente 1,5 m2 com madre do leme, tubo, buchas e mancais.
Os espaços e equipamentos de máquinas deverão ser mantidos limpos e sem vazamentos de óleos e com os estrados em bom estado de conservação. Quaisquer polias, correias e demais partes móveis utilizadas para acionamento de máquinas e/ou mecanismos deverão ser dotadas de dispositivos adequados de proteção para as pessoas. As superfícies quentes deverão ser providas de proteções térmicas, a fim de minimizar o risco de queimaduras nos tripulantes. Redes de descarga e aspiração da praça de máquinas conectadas ao fundo ou ao costado deverão ser metálicas. Adicionalmente, as redes de descarga devem ser flangeadas, onde ultrapassem anteparas e/ou costado (este flangeamento deve garantir a estanqueidade). Os tanques de óleo situados no interior da Praça de Maquinas deverão ser dotados de suspiros independentes e cuja saída deverá estar localizada em área externa. Os indicadores de níveis dos tanques de óleo deverão ser dotados de válvula preferencialmente do tipo esfera, que deverá ser instalada na sua parte inferior. Deverá haver iluminação apropriada, a qual deverá ser protegida por luminárias com proteção contra choques. Todo espaço de máquinas deverá ser equipado com ventilação e exaustão forçada com vazão mínima de 55 m³/min.

EQUIPAMENTOS DE MOVIMENTAÇÃO
A embarcação será dotada no convés do tijupá com um turco de alcance 1,56 m, providos cada um de uma talha mecânica com capacidade para 0,5 t.

EQUIPAMENTOS DE AMARRAÇÃO E FUNDEIO

GUINCHOS

ESTADO DO AMAZONAS PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE GABINETE DA SECRETÁRIA

A embarcação será dotada na proa de um guincho para âncora com capacidade de 150 t e tambor suficiente para armazenar cerca de 50,0 m de cabo de aço de 19 mm.

CABEÇOS DE AMARRAÇÃO
A embarcação será dotada de seis cabeços de amarração duplos, com capacidade de tração de 1,00 ton cada. Eles serão distribuídos, em pares na proa, meia nau e popa da embarcação.

EQUIPAMENTOS DE SALVATAGEM E COMBATE A INCÊNDIO
A dotação de equipamentos de segurança, salvatagem, proteção e combate a incêndio, suas localizações e quantidade devem ser obtidas através do Plano de Luzes de Navegação e Segurança.
Os materiais e os equipamentos destinados à segurança da embarcação, tripulantes, passageiros e profissionais não tripulantes deverão ser previamente homologados pela DPC, mediante a expedição de um Certificado de Homologação.
Caberá ao construtor se certificar de que os materiais e equipamentos adquiridos para uso da embarcação possui o competente Certificado de Homologação emitido pela DPC.

EQUIPAMENTOS DE ESGOTO E ANTIPOLUIÇÃO
A captação da água servida gerada a bordo se dará por gravidade, através de tubulações de PVC apropriadas. Somente no interior da Praça de Máquinas, essa tubulação deverá ser de aço. Toda água captada será conduzida para o reservatório do sistema de tratamento de efluentes, que por sua vez, após o tratamento devido lançará a água no meio hídrico.
O sistema de tratamento deverá possuir capacidade para 1,5 m³ diários e ser do tipo tratamento anaeróbio com desinfecção Ultra Violeta.
Deverão ser previstas também uma caixa de gordura e caixa separadora de área e óleo, ambos no interior do casco.

EQUIPAMENTOS NÁUTICOS E DE RADIOCOMUNICAÇÃO
A disporá de (um) aparelho de comunicação em VHF, nas freqüências internacionais, com potência, de saída de 25W, com canais M1 a M7 além de chamada seletiva digital (DSC). O contratante deverá instalar UM HOLOFOTE de sinalização e busca no convés do tijupá, com acionamento no comando localizado no convés superior

INSPEÇÃO E CONTROLE DE QUALIDADE

GERAL
A mão-de-obra e os materiais cobertos por esta especificação estarão sujeitos à inspeção por parte do CONTRATANTE e/ou seus representantes credenciados, que terão livre acesso, durante a jornada normal de trabalho, a todas as instalações do Fabricante onde estiverem sendo fabricadas as estruturas.
O Fabricante deverá proporcionar aos inspetores, as facilidades e equipamentos necessários à realização de inspeção e dos testes requeridos.
O exercício do direito de inspeção pelo CONTRATANTE e/ou seus representantes credenciados, não exime o Fabricante de qualquer ônus decorrente da infração de algum item de norma, especificação ou desenho de fabricação.
Quando necessário, a montagem de partes das estruturas metálicas deverá ser realizada, antes de se iniciarem os trabalhos de pintura, na presença da inspeção do CONTRATANTE.
Os serviços de inspeção consistem basicamente de inspeção de recebimento com testemunho de testes, compreendendo conforme aplicável exame de certificados de matéria prima e qualificações de soldagem, testes mecânicos, testes hidrostáticos, testes de aferição, testes eletrostáticos, testes de

ESTADO DO AMAZONAS PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE GABINETE DA SECRETÁRIA

funcionamento e de desempenho, testes não-destrutivos, controles visual, dimensional, de pintura e de identificação e verificação de embalagem.

TOLERÂNCIAS
As estruturas metálicas deverão ser fabricadas obedecendo prioritariamente às tolerâncias indicadas nos desenhos de fabricação, bem como as apresentadas nesta especificação.

ENSAIO DE ESTANQUEIDADE
Deverá ser realizado nos tanques de combustível e água, sempre obedecendo a prática da boa engenharia e recomendações descritas na NBR 11352 “Compartimento e acessórios estanques de embarcações – Verificação da estanqueidade”

CERTIFICADOS E DOCUMENTOS
Caberá ao construtor, entregar a embarcação devidamente certificada ou classificada, conforme as previsto nas Normas da Autoridade Marítima Brasileira (NORMAN/02). A embarcação só poderá ser entregue mediante a apresentação dos certificados provisórios. Certificados condicionais não deverão ser aceitos. Na ocasião da entrega da embarcação, junto aos certificados, deverão ser entregues em duas vias, os documentos previstos no capítulo 3 da NORMAN/02.

OBSERVAÇÕES
Informações adicionais podem ser obtidas através do projeto que segue anexo.

ORÇAMENTO
Com base nos planos e documentos técnicos, projeto técnico foi concebido o orçamento utilizando como referência nessa ordem:
Composição de Preço Unitário;
Cotação.

ASSINATURAS

Francisco de Assis Lobato Peixoto
Engenheiro Naval CREA-PA nº 151153840-6

ESTADO DO AMAZONAS PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE GABINETE DA SECRETÁRIA

Projeto:	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE FLUVIAL DE ITAPIRANGA	

Objetivo:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS NAVAIS PARA REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE FLUVIAL DE ITAPIRANGA (UBSF DE ITAPIRANGA).	
Planilha 01	
PLANILHA DE ESTIMATIVA DE CUSTOS		

Item	
Serviços	
Quant.	
Unidade	Custo Unitario Sem
BDI(R$)	
Custo Total Sem BDI(R$)	Custo Total Com BDI (25,00%) (R$)	
Referência	
1.0	DIVERSOS	
1.1	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO COMPLETA DO SISTEMA DE CAMERA	1,00	CONJ.	15.000,00	15.000,00	18.750,00	COTAÇÃO	
1.2	SERVIÇO DE JATEAMENTO COM JATO DE AREIA NO CASCO E 2° CONVES	154,00	M²	117,00	18.018,00	22.522,50	COTAÇÃO	
1.3	SERVIÇO DE ABERTURA DE RASGO NO FUNDO NOS TANQUE DE DIESEL	1,00	UNID	800,00	800,00	1.000,00	COTAÇÃO	
1.4	SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DAS LETRAS NA PÔPA E SOLDAR	1,00	UNID	1.600,00	1.600,00	2.000,00	COTAÇÃO	
1.5	INSTALAÇÃO DE DOZE DESEFENSAS PARA PNEU COM CORRENTE E CLIP	12,00	UNID	260,00	3.120,00	3.900,00	COTAÇÃO	
1.6	SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE DUAS BUTIJÃO DE GLP P13 NOVA	2,00	UNID	200,00	400,00	500,00	COTAÇÃO	
1.7	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E PINTURA DE COLETE SALVA - VIDAS	44,00	UNID	90,00	3.960,00	4.950,00	COTAÇÃO	
1.8	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E PINTURA DE 02 BOAIS SALVA - VIDAS	2,00	UNID	275,00	550,00	687,50	COTAÇÃO	
1.9	INSTALAÇÃO DE PORTOES NOVOS NA PROA E NA POPA	2,00	CONJ.	2.050,00	4.100,00	5.125,00	COTAÇÃO	
1.10	PINTURA GERAL INT./EXT./POROES/ETE/PM	1,00	CONJ.	42.000,00	42.000,00	52.500,00	COTAÇÃO	
1.11	LAVAGEM GERAL EXTERNA E INTERNA DA EMBARCAÇÃO	1,00	UNID	11.500,00	11.500,00	14.375,00	COTAÇÃO	
1.12	PUXADA NO DIQUE PARA VISTORIA	1,00	UNID	15.000,00	15.000,00	18.750,00	COTAÇÃO	
1.13	DIARIAS NO DIQUE (QUATRO DIARIAS )	4,00	UNID	4.000,00	16.000,00	20.000,00	COTAÇÃO	

2.0	
PORÃO					165.060,00		
2.1	LIMPEZA DA ETE TODO O SISTEMA - CARRO FOSSA	1,00	CONJ.	15.500,00	15.500,00	19.375,00	COTAÇÃO	
2.2	MUDAR SISTEMA DA ETE P/ MANUAL	1,00	CONJ.	3.500,00	3.500,00	4.375,00	COTAÇÃO	
2.3	COLOCAR BOMBA ELETRICA RESERVA ETE	1,00	UNID	5.500,00	5.500,00	6.875,00	COTAÇÃO	
2.4	CONSERTO DE BOMBA ELETRICA DA ETE	1,00	UNID	4.500,00	4.500,00	5.625,00	COTAÇÃO	
2.5	TROCAR ELEMENTO DE FILTRO DE AGUA E POR SOBRESALENTES
(3 UND)	3,00	UNID	1.400,00	4.200,00	5.250,00	COTAÇÃO	

3.0	
PRAÇA DE MÁQUINAS					41.500,00		
3.1	MANUTENÇÃO BOMBA DE PORÃO	1,00	CONJ.	4.500,00	4.500,00	5.625,00	COTAÇÃO	
3.2	MANUTENÇÃO DO MOTOR PRINCIPAL MWM 200HP	1,00	CONJ.	45.000,00	45.000,00	56.250,00	COTAÇÃO	
3.3	REVISÃO NO EIXO E HELICE E EMBUCHAMENTO	1,00	CONJ.	15.000,00	15.000,00	18.750,00	COTAÇÃO	
3.4	UMA BATERIA NOVA DE 150AMP	1,00	UNID	1.850,00	1.850,00	2.312,50	COTAÇÃO	
3.5	SERVIÇO DE TROCA E INSTALAÇÃO DE GRUPO GERADOR DE
40KVA (N°1) COMPLETO.	1,00	CONJ.	125.000,00	125.000,00	156.250,00	COTAÇÃO	
3.6	SERVIO DE REVISÃO GRUPO GERADOR DE 40KVA (N°2)	1,00	CONJ.	22.000,00	22.000,00	27.500,00	COTAÇÃO	
3.7	RECARGA DE EXTINTORES GERAIS	6,00	UNID	300,00	1.800,00	2.250,00	COTAÇÃO	
3.8	LAVAR SALA DE MÁQUINA E TANQUES DE DIESEL	1,00	CONJ.	4.500,00	4.500,00	5.625,00	COTAÇÃO	
3.9	TROCAR BOMBA HIDRAULICA DE DIREÇÃO ZF	1,00	UNID	2.800,00	2.800,00	3.500,00	COTAÇÃO	
3.10	TROCAR DUAS BATERIA DE 100AMP (GERADORES )	2,00	UNID	1.600,00	3.200,00	4.000,00	COTAÇÃO	

4.0	
CONVÉS PRINCIPAL					282.062,50		
4.1	TROCA DE VIDRO QUEBRADO	1,00	UNID	500,00	500,00	625,00	COTAÇÃO	

5.0	
CONSULTORIO ODONTOLOGICO					625,00		
5.1	TROCA PIA INOX 1,50M	1,00	UNID	850,00	850,00	1.062,50	COTAÇÃO	
5.2	PUXAR TOMADA DO COMPRESSOR PARA PERTO DA CADEIRA	1,00	CONJ.	1.200,00	1.200,00	1.500,00	COTAÇÃO	

ESTADO DO AMAZONAS PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE GABINETE DA SECRETÁRIA

118.839,50

25,00%

BDI

594.197,50

TOTAL GLOBAL

6.0	
SALA DE PROCEDIMENTOS	2.562,50	
6.1	TROCAR PIA DE INOX 1,50M	1,00	UNID	850,00	850,00	1.062,50	COTAÇÃO	

7.0	1.062,50
CONSULTORIO DE ENFERMAGEM	
7.1	CONSERTA VAZAMENTO – REDE DE INCENDIO	1,00	CONJ.	5.800,00	5.800,00	7.250,00	COTAÇÃO	

8.0	7.250,00
LABORATORIO DE COLETA	
8.1	CONSERTAR VAZAMENTO GRAVE DE AGUA	1,00	CONJ.	6.800,00	6.800,00	8.500,00	COTAÇÃO	

9.0	8.500,00
FARMACIA	
9.1	VIDRO QUEBRADO	1,00	UNID	450,00	450,00	562,50	COTAÇÃO	

10.0	562,50
CONVÉS SUPERIOR	
10.1	TROCA DE QUADRO ELETRICO	1,00	UNID	3.500,00	3.500,00	4.375,00	COTAÇÃO	
10.2	TROCA DE DEGRAU NA ESCADA	1,00	CONJ.	1.800,00	1.800,00	2.250,00	COTAÇÃO	

11.0	6.625,00
COZINHA	
11.1	TROCA DE EXAUSTOR	1,00	UNID	2.200,00	2.200,00	2.750,00	COTAÇÃO	
11.2	CONSERTO ARMARIO SUPENSO DE INOX	1,00	CONJ.	2.500,00	2.500,00	3.125,00	COTAÇÃO	
11.3	SUBTITUIR 2 CAIXAS DE REDE DE INCENDIO	2,00	CONJ.	600,00	1.200,00	1.500,00	COTAÇÃO	

12.0	7.375,00
REFEITÓRIO	
12.1	MANUTENÇÃO EM ALGUNS PONTOS DO ACM	1,00	CONJ.	6.500,00	6.500,00	8.125,00	COTAÇÃO	

13.0	8.125,00
COMANDO	
13.1	REVISAO PAINEL DO MOTOR MWM	1,00	CONJ.	4.550,00	4.550,00	5.687,50	COTAÇÃO	
13.2	RADIO VHF COM ANTENA NOVO	1,00	UNID	2.800,00	2.800,00	3.500,00	COTAÇÃO	
13.3	ALARME DE NIVEL NOVO	1,00	UNID	3.100,00	3.100,00	3.875,00	COTAÇÃO	
13.4	TROCAR BATERIAS DO COMANDO 2 UND DE 150AMP	2,00	UNID	1.800,00	3.600,00	4.500,00	COTAÇÃO	
13.5	FONTE FLUTUANTE NOVA	1,00	UNID	3.800,00	3.800,00	4.750,00	COTAÇÃO	
13.6	LIMPADOR DE PARABRISA COMPLETO NOVO	1,00	UNID	3.850,00	3.850,00	4.812,50	COTAÇÃO	
13.7	BUZINA 12V NOVA	1,00	UNID	1.300,00	1.300,00	1.625,00	COTAÇÃO	
13.8	LANTERNA/ BINOCULO/ SINAL DIURNO E NOTURNO	1,00	CONJ.	2.850,00	2.850,00	3.562,50	COTAÇÃO	
13.9	CERTIFICAÇÃO RBNA	1,00	CONJ.	7.660,00	7.660,00	9.575,00	COTAÇÃO	

14.0	41.887,50
TIJUPA	
14.1	MANUTENÇÃO BOIA RIGIDA 3 UND	3,00	UNID	2.200,00	6.600,00	8.250,00	COTAÇÃO	
14.2	MANUTENÇÃO NO MASTRO E LAMPADAS BB E BE	1,00	CONJ.	5.500,00	5.500,00	6.875,00	COTAÇÃO	
14.3	TROCAR DOIS REFLETORES PARA LED PRÔA 200AMP	2,00	UNID	1.100,00	2.200,00	2.750,00	COTAÇÃO	
14.4	TROCAR QUADRO DE ENERGIA ENFERRUJADO	1,00	UNID	2.500,00	2.500,00	3.125,00	COTAÇÃO	

21.000,00

Total do Ítem	475.358,00	594.197,50	

ESTADO DO AMAZONAS PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE GABINETE DA SECRETÁRIA

Projeto:	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE FLUVIAL DE ITAPIRANGA	

Objetivo:	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS NAVAIS PARA REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE FLUVIAL DE ITAPIRANGA (UBSF DE ITAPIRANGA).	

Planilha 02	
COMPOSIÇÃO DE BENEFÍCIO DE DESPESAS INDIRETAS - BDI		

COMPOSIÇÃO BDI	
FOLHA	CÓDIGO DO DOCUMENTO	
%	
ITEM		DESCRIMINAÇÃO		

Risco
Administração Central	GRUPO A	
TOTAL	
4,26%	
1				1,26%	
2				3,00%	
		GRUPO B			
			TOTAL	7,06%	
3	Garantia			0,82%	
4	Lucro Bruto			5,30%	
5	Despesas Financeiras			0,94%	
		GRUPO C			
			TOTAL	10,65%	
6	Tributos				
6,1	Pis			0,65%	
6,2	Cofins			3,00%	
6,3	ISS			5,00%	
6,4	CPRB			2,00%	
	
FÓRMULA DO BDI	

25,00%	

De acordo com o Acordão 2622/2013 - TCU Critérios para Cálculo do BDI OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS
PARCELA DO BDI	1 Quartil	2 Quartil	3 Quartil	
Administração Central	4.00%	5.52%	7.85%	
Seguro e Garantia	0.81%	1.22%	1.99%	
Risco	1.46%	2.32%	3.16%	
Despesas Financeiras	0.94%	1.02%	1.33%	
Lucro	7.14%	8.40%	10.43%	
PIS, COFINS, ISS CPRB	7.65%	7.65%	7.65%	

ESTADO DO AMAZONAS PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE GABINETE DA SECRETÁRIA

Projeto:	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE FLUVIAL DE ITAPIRANGA	

Objetivo:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS NAVAIS PARA REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE FLUVIAL DE ITAPIRANGA (UBSF DE ITAPIRANGA).	

Planilha 03	

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA (COM DESONERAÇÃO)	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA	MENSALISTA	
		%	%	
GRUPO A	
A1	SESI	1,50	1,50	
A2	SENAI	1,00	1,00	
A3	INCRA	0,20	0,20	
A4	SEBRAE	0,60	0,60	
A5	Salário Educação	2,50	2,50	
A6	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00	
A7	FGTS	8,00	8,00	
A8	SECONCI	1,00	1,00	
A	Total dos Encargos Básicos	17,80	17,80	
GRUPO B	
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,94	0,00	
B2	Feriados	4,01	0,00	
B3	Auxilio - Enfermidade	0,90	0,69	
B4	13.º Salário	10,79	8,33	
B5	Licença Paternidade	0,08	0,06	
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56	
B7	Dias de Chuvas	1,76	0,00	
B8	Auxilio Acidente de Trabalho	0,12	0,09	
B9	Férias Gozadas	7,79	6,01	
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02	
B	Total de Encargos Sociais que recebem incidência de A	44,14	15,76	
GRUPO C	
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,62	3,57	
C2	Aviso Prévio de Trabalho	0,28	0,21	
C3	Férias Indenizadas	5,18	4,00	
C4	Depósito Rescisão sem Justa Causa	4,65	3,60	
C5	Indenização Adicional	0,39	0,30	
C	Total de Encargos Sociais que não recebem incidência de A	15,12	11,68	
GRUPO D	
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,86	2,81	
D2	Reincidência de Grupo A sobre aviso prévio trabalhado e Rencidência
do FGTS sobre aviso Prévio Indenizado	0,42	0,32	
D	Total de Reincidência de um grupo sobre o outro	8,28	3,13	
GRUPO E	
E1	Transporte	6,07	0,00	
E2	Alimentação	19,54	0,00	
E3	Segura de Vida em Grupo	0,45	0,00	
E4	EPI'S e Ferramentas	2,30	0,00	
E	Total de Encargos Sociais Complementares	28,36	0,00	
TOTAL ( A+B+C+D+E)	113,70%	48,37%	

FONTE: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA DO AMAZONAS - SEINFRA 02/2021

ESTADO DO AMAZONAS PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE GABINETE DA SECRETÁRIA

 	

Projeto:	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE FLUVIAL DE ITAPIRANGA	

Planilha 04	

Objetivo:	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS NAVAIS PARA REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE FLUVIAL DE ITAPIRANGA (UBSF DE ITAPIRANGA).		
Título:	CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO		

ITEM	

DESCRIÇÃO	

SUBTOTAL

Valor	%	

SEMANA 1

Valor	%	

SEMANA 2

Valor	%	

SEMANA 3

Valor	%	

SEMANA 4

Valor	%	

SEMANA 5

Valor	%	

SEMANA 6

Valor	%	

SEMANA 7

Valor	%	

SEMANA 8

Valor	%	

TOTAIS

Valor	%	

1	
DIVERSOS	
165.060,00 27,78%	
20.632,50 3,47%	
20.632,50 3,47%	
20.632,50 3,47%	
20.632,50 3,47%	
20.632,50	3,47%	
20.632,50	3,47%	
20.632,50  3,47%	
20.632,50 3,47%	
165.060,00 27,78%	

2	
PORÃO	
41.500,00  6,98%	
20.750,00 3,49%	
20.750,00 3,49%							
41.500,00  6,98%	

3	
PRAÇA DE MÁQUINAS	
282.062,50 47,47%	
35.257,81 5,93%	
35.257,81 5,93%	
35.257,81 5,93%	
35.257,81  5,93%	
35.257,81	5,93%	
35.257,81	5,93%	
35.257,81  5,93%	
35.257,81 5,93%	
282.062,50 47,47%	

4	
CONVÉS PRINCIPAL	
625,00  0,11%								
625,00 100,00%	
625,00  0,11%	

5	
CONSULTORIO ODONTOLÓGICO	
2.562,50  0,43%						
854,08  0,14%	
854,08  0,14%	
854,34 0,14%	
2.562,50  0,43%	

6	
SALA DE PROCEDIMENTOS	
1.062,50  0,18%	
354,17  0,06%						
354,17  0,06%	
354,17 0,06%	
1.062,50  0,18%	

7	
CONSULTÓRIO DE ENFERMAGEM	
7.250,00  1,22%							
3.625,00  0,61%	
3.625,00 0,61%	
7.250,00  1,22%	

8	
LABORATÓRIO DE COLETA	
8.500,00  1,43%								
8.500,00 1,43%	
8.500,00  1,43%	

9	
FARMÁCIA	
562,50  0,09%						
562,50  0,09%			
562,50  0,09%	

10	
CONVÉS SUPERIOR	
6.625,00  1,11%	
6.625,00 1,11%								
6.625,00  1,11%	

11	
COZINHA	
7.375,00  1,24%								
7.375,00  1,24%	
7.375,00  1,24%	

12	
REFEITÓRIO	
8.125,00  1,37%					
4.062,50	0,68%	
4.062,50	0,68%			
8.125,00  1,37%	

13	
COMANDO	
41.887,50  7,05%					
20.943,75	3,52%	
20.943,75	3,52%			
41.887,50  7,05%	

14	
TIJUPA	
21.000,00  3,53%							
10.500,00	1,77%	
10.500,00 1,77%	
21.000,00  3,53%	
	TOTAL TOTAL ACUMULADO	
594.197,50 100,00%	
83.619,48 14,07%

83.619,48 14,07%	
76.640,31 12,90%

160.259,79 26,97%	
55.890,31  9,41%

216.150,10 36,38%	
55.890,31  9,41%

272.040,42 45,78%	
80.896,56	13,61%

352.936,98	59,40%	
82.313,14	13,85%

435.250,12	73,25%	
71.223,56  11,99%

506.473,68 85,24%	
87.723,82  14,76%

594.197,50 100,00%	

594.197,50 100,00%	

Página - 5 / 13

ESTADO DO AMAZONAS PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE GABINETE DA SECRETÁRIA

MEMORIAL DESCRITIVO

IDENTIFICAÇÃO DA EMBARCAÇÃO

Armador
Nome:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRANGA-AM
Nacionalidade:	Brasileira
Endereço:	R ANTONIO GRACIANO DE FARIAS N. 100, BAIRRO CENTRO
CEP:	69.120-000
CPF ou CNPJ:	11.620.280/0001-57 CIDADE/ESTADO: ITAPIRANGA / AM
Construtor
Nome:
Nacionalidade:
Endereço:
CEP:
CNPJ ou CPF:
CIDADE/ESTADO:
Engenheiro Naval responsável pelo projeto
Nome:	FRANCISCO DE ASSIS LOBATO PEIXOTO
Nacionalidade:	BRASILEIRO
Número do CREA:	1511538406
Dados do Contrato de Construção
Nome da Embarcação/N° Casco:	UBSF DE ITAPIRANGA Data de Batimento da Quilha ou Ano de Construção:		2019
Área de Navegação:	ÁREA 1
Certificaçao pela Certificadora:	RECORD CERTIFICAÇÃO NAVAL
Tipo da Embarcação:	Serviço Públicos
Porto de Registro:	MANAUS / AM
Tipo de Pesca:	-
Porte Bruto:	51,671 t
Arqueação Bruta:	204
Arqueação Líquida:	78

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS DO CASCO
Comprimento Total:	22,000 m	
Comprimento entre Perpendiculares:	21,653 m	
Boca Moldada:	7,000 m	
Pontal moldado:	2,000 m	
Calado Moldado de Projeto:	1,700 m	
Deslocamento Leve:	105,741 t	
Deslocamento Carregado:	157,094 t	
Contorno (apenas para embarcações com L < 24m):	9,782 m	

CARACTERÍSTICAS DA ESTRUTURA

Material (aço, madeira, fibra, etc.)
Casco:	AÇO
Conveses:	AÇO
Anteparas:	AÇO

Superestruturas:	AÇO
Casarias:	AÇO

Tipo de estrutura do casco

ESTADO DO AMAZONAS PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE GABINETE DA SECRETÁRIA

 	
CARACTERÍSTICAS DE COMPARTIMENTAGEM

Localização das Superestruturas:
Localização da Praça de Máquinas:

Número de anteparas transversais:	5
Número de anteparas longitudinais estanques:	-
Número de conveses contínuos acima do convés principal:	2
Número de conveses de superestrutura:	-
Número de casarias:	2
Dimensões Máximas das superestruturas e casarias:	-

Descrição	
Comprimento Máximo (m)	
Largura Máxima (m)	
Altura Máxima (m)	
CONVES PRINCIPAL-CASARIA COMPLETA	19,400	7,000	2,500	
CONVES SUPERIOR-CASARIA COMPLETA	16,200	5,400	2,500	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	

CARACTERÍSTICAS DE CUBAGEM
Volume Total:	Bagagens:	0,00 m³	
	Fardos:	0,00 m³	
Número de porões de carga:	-	
Número de tanques de carga:	-	
Número de compartimentos para carga frigorificada:	-	
Volume fardos de carga frigorificada:	-	
Capacidade de contentores	-	
Capacidade de lastro:	-	
Capacidade de óleo combustível:	-	
Capacidade de óleo diesel :	25,810 m³	
Capacidade de óleo lubrificante:	0,100 m³	
Capacidade de água doce:	22,574 m³	

ESTADO DO AMAZONAS PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE GABINETE DA SECRETÁRIA

TRIPULAÇÃO E PASSAGEIROS
Pessoas:	12
Tripulação e agentes: 4 tripulantes +20 agentes de saude

Local		C. PRINCIPAL	CV. SUPERIOR	-	Outro	
Sentados	Pessoas:	12				
	Tripulação e agentes:					
Em pé	Pessoas:					
	Tripulação e agentes:					
Camarotes	Pessoas:		20			
	Tripulação e agentes:		4			
Redes	Pessoas:					
	Tripulação e agentes:					
	Subtotais	12	24	0	0	

Lotação no porto:	36
Lotação navegando:	24
REGULAMENTOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS A QUE A EMBARCAÇÃO DEVE ATENDER
LESTA, NORMAM 02/DPC, RIPEAM e demais normas aplicáveis
CARACTERÍSTICAS DA PROPULSÃO
Tipo de propulsão
Quantidade:	1
Potência máxima contínua:	158 KW
Rotação Correspondente:	2500 RPM
Caixa redutora
Quantidade:	1
Razão de redução:	3.96:1
Propulsor
Quantidade:	1
Tipo:	CONVENCIONAL
Características do serviço de embarcação
Velocidade de serviço:	8 nós
Raio de ação:	5000 Milhas Náuticas
Tração estática (bollard pull):	-

GERAÇÃO DE ENERGIA
Acionamento do equipamento principal

Quantidade:	1	
Potência máxima contínua:	48.5 KW	
Rotação:	1800 RPM	
9.2 Geradores		
Quantidade:	1	
Tipo/corrente:	110/220 CA	
Potência:	40 KVA	
Acionamento do equipamento de emergência

ESTADO DO AMAZONAS PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE GABINETE DA SECRETÁRIA

Quantidade:	1
Potência máxima contínua:	48.5 KW
Rotação:	1800 RPM
Geradores de emergência

Quantidade:	1	
Tipo/corrente:	110/220 CA	
Potência:	40 KVA	
9.5 Baterias
Quantidade:	
3	
Tipo:	12V/CC	
Capacidade:	1x150AH + 2x100AH	
Caldeiras Principais
Quantidade:	-
Tipo:	-
Pressão do Vapor:	-
Capacidade:	-
Caldeiras Auxiliares
Quantidade:	-
Tipo:	-
Pressão do Vapor:	- Capacidade:	-
Caldeiras de recuperação dos gases de descarga
Quantidade:	-
Tipo:	-
Pressão do Vapor:	-
Capacidade:	-
EQUIPAMENTOS DE CARGA

Paus de Carga/Mastros

Quantidade: Nº de Lanças: Capacidade:
Tipo:	1
1 de 2,5 m
500kg MANUAL	
10.2 Guindastes
Quantidade:	
-	
Tipo:	-	
Capacidade:	-	
Alcance:	-	
10.3 Bombas de carga
Quantidade:	
-	
Tipo:	-	
Capacidade:	-	
Acionamento:
10.4 Escotilhas de carga
a) Escotilhas	-	

Quantidade		

b) Tampas de escotilha (tipo de acionamento)

Quantidade

Tipo

ESTADO DO AMAZONAS PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE GABINETE DA SECRETÁRIA

Manual	-	
Elétrico	-	
Por Cabos	-	
Eletro-hidráulicos	-	

EQUIPAMENTOS DE GOVERNO
Máquina do leme
Quantidade:	1
Tipo de acionamento: MECANICO
Torque:	900kg x m
Leme
Quantidade:	1
Tipo:	Semi- compensado
Área aproximada:	0.55 m²
Sistemas de emergência do leme
Quantidade:	-
Tipo:	-
Impulsor lateral
Quantidade:	-
Potência:	-
Localização:	-

EQUIPAMENTOS DE AMARRAÇÃO E FUNDEIO

TIPO	QTDADE	ACIONAMENTO	CAPACIDADE	
Cabeço	4	MANUAL	3Ton	
Cabrestantes	-	-	-	
Guincho	-	-	-	

Âncoras:		PESO (Kg)	
AV	1	60	
AR	-	-	

EQUIPAMENTOS DE SALVATAGEM

Embarcações de sobrevivencia

	Baleeiras	Balsa salva-vidas	Aparelhos Flutuantes	
Quantidade	-	-	3	
Tipo	-	-	Aparelho Flutuante	
Classe	-	-	III	
Material	-	-	-	
Capacidade	-	-	2X20+1X12=52	
Propulsão	-	-	-	

Bóias salva-vidas
TIPO	CLASSE	QUANTIDADE	LOCALIZAÇÃO	
Simples	-	-	-	
Com retinida	III	02	CV. SUP.	
Com dispositivo de iluminação de auto-ativação	-	-	-	
Comdispositivo de iluminação de auto-ativação e sinal
fumígeno de auto-ativação	-	-	-	

Coletes

ESTADO DO AMAZONAS PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE GABINETE DA SECRETÁRIA

TAMANHO	CLASSE	QUANTIDADE	
Grande	III	37	
Médio	-	-	
Pequeno	III	4	

EQUIPAMENTOS DE INCÊNDIO

Sistemas de prevenção e combate
TIPO	PORÕES	Conves principal	1ºConves superior	
CO2	-	-	-	
Espuma	-	-	-	
Sistema de detecção	-	-	-	
Gás inerte	-	-	-	
Estaçao e tomada de incend	-	-	2	

Extintores
TIPO	QUANTIDADE	CAPACIDADE	LOCALIZAÇÃO	
CO2	3	6 Kg	FUNDO/PM	
CO2	3	6 Kg	CV. PRINCIPAL	
CO2	2	6 Kg	CV. SUPERIOR	
ESPUMA	2	9 L	CV. SUPERIOR	
Pó Químico	1	12 Kg	CV. PRINCIPAL	
CO2	1	6 Kg	COMANDO	

Bombas
TIPO	QUANTIDADE	ACIONAMENTO	CAPACIDADE	
De Incêndio/serv.gera	1	ELETRICO	20 m³/h	
De oleo diesel	1	ELETRICO	15 m³/h	
Tratamento	1	ELETRICO	15 m³/h	
De serviços gerais	1	ELETRICO	15 m³/h	

EQUIPAMENTOS DE ESGOTO, LASTRO E ANTIPOLUIÇÃO

Equipamentos de esgoto:
Quantidade:	1
Tipo:	ELETRICO
Capacidade:	15 m³/h

Equipamentos de lastro
Quantidade:	-
Tipo:	-
Capacidade:	-

Separadores de água e óleo
Quantidade:	-
Tipo:	-
Capacidade:	-

ESTADO DO AMAZONAS PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE GABINETE DA SECRETÁRIA

Unidade de tratamento de esgoto sanitário
Quantidade	1
Tipo	Ultravioleta
Capacidade	2m³/h 16 EQUIPAMENTOS DE NAVEGAÇAO
TIPO	QUANTIDADE	
AIS (NPCP - CFAOC)	1	
Sistema de Comunicação com Passageiros		1	
Radar (NPCP - CFAOC)	1	
Ecobatímetro (NPCP - CFAOC)	1	
Agulha Giroscópica	1	
Quadro de Luzes de Navegação	1	
GPS	1	
Mesa de cartas com iluminação e cartas da região	1	
Lanterna com pilhas sobressalentes	1	
Binóculo	1	
Apito	1	
Buzina	1	
Prumo de mão	1	
Limpador de parabrisa	1	
Alarme de Alta Temperatura	1	
Alarme de Baixa Pressão do Óleo	1	

EQUIPAMENTO DE RÁDIO
Equipamento principal Tipo de transmissão: 1 VHF Potência de saída:	25 W

Equipamentos de emergência Tipo de transmissão: - Potência de saída:	-

OBSERVAÇÕES ADICIONAIS
A embarcaçao fara viagens do tipo intermediaria
Os extintores podem ser de capacidades diferentes obedecendo a tabela 4.4 do capitulo 4 da Normam 02, correlação entre extintores

Serão aceitas quantidades de aparelhos flutuantes e capacidades máximas de pessoas diferentes das que constam neste documento, desde que contemplem todos à bordo e sejam devidamente homologados pela DPC.
Banheiro acessivel e rampa de acesso se encontram no conves principal.
A embarcacao nao navega com pessoas em atendimento, apenas tripulaçao e agentes de saude, totalizando 24 pessoas a bordo.
Saida de emergencia da Praça de Maquinas foi desconsiderada como ponto de alagamento progressivo pois é estanque a agua.
De acordo com anexo 4A possui a bordo: *(1)Apito; *(1)Prumo de mao;*(1)alarme de alta temperatura da agua de resfriamento; *(1)Alarme visual esonoro de baixapressão do óleolubrificante
*(1)Quadro elétrico deluzes e sistema decomunicação; *(1)alarme de nivel baixo do porao

ESTADO DO AMAZONAS PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE GABINETE DA SECRETÁRIA

LOCAL, DATA E ASSINATURA
Local e data:

Manaus, 20 de fevereiro de 2026

Engenheiro Naval Responsável

CL

CL	CL

ANT LONG. DIAFRAGMA RÉ

ANT LONG. DIAFRAGMA VANTE

BL 	 BL

BL 	CL	 BL

CL	CL	CL	CL

ANT LONG. DIAFRAGMA Ré CH # 6.35mm, CAVERNAS 0-6

ANT LONG. DIAFRAGMA VANTE CH # 6.35mm, CAVERNAS 37-44

CL	CL	CL

Área reservada para aprovação pela Entidade Especializada

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS
Comprimento Total	 22,000 m Comprimento entre PP	21,653 m
Boca Modada	7,000 m
Pontal Moldado	2,000 m
Calado de Projeto	1,700 m
Espaçamento entre Cavernas.	0,500 m
CL

ANT LONG. DIAFRAGMA Ré CH # 6.35mm, CAVERNAS 0-6

ANT LONG. DIAFRAGMA VANTE CH # 6.35mm, CAVERNAS 37-44

01
00
REVISÃO: ARMADOR:

ATENDER RAP + RV - RECORD EMISSÃO INICIAL
DESCRIÇÃO:

JGGF JGGF DESENHO:

GMBS

GMBS
APROVAÇÃO:

20/02/2026
DATA:

CONSTRUTOR:

EMBARCAÇÃO:

TÍTULO:

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRANGA-AM

JR SERVICOS NAVAIS LTDA UBSF DE ITAPIRANGA
PERFIL ESTRUTURAL E SEÇÃO MESTRA
TIPO:

SERVIÇO PÚBLICO

www.mecnavengenharia.com.br  mecnav@mecnav.com.br

RESP. TÉCNICO:

FRANCISCO DE A. L. PEIXOTO
CREA: 151153840-6 (RNP)

ART Nº:

ESCALA:

1:50

CÓDIGO:

ESM-170
FOLHA:

1/1

CREA-AM

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Página 1/1

ART OBRA OU SERVIÇO Nº AM20260583745

INICIAL

		 1. Responsável Técnico 	 FRANCISCO DE ASSIS LOBATO PEIXOTO
Título profissional:  ENGENHEIRO NAVAL	RNP: 1511538406
Registro: 11569/13 AM

	 2. Dados do Contrato 	
Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRANGA-AM	CPF/CNPJ: 11.620.280/0001-57
RUA ANTONIO GRACIANO DE FARIAS	Nº: 100
Complemento: 0243	Bairro: CENTRO
Cidade: ITAPIRANGA	UF: AM	CEP: 69120000

Contrato: Não especificado	Celebrado em:
Valor: R$ 8.000,00	Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação Institucional: Outros

		 3. Dados da Obra/Serviço 		 RUA ANTONIO GRACIANO DE FARIAS	Nº: 100
Complemento: 0243	Bairro: CENTRO
Cidade: ITAPIRANGA	UF: AM	CEP: 69120000
Data de Início: 27/02/2026	Previsão de término: 27/05/2026	Coordenadas Geográficas: -2.744528, -58.023778
Finalidade: Outro	Código: Não Especificado
Proprietário: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRANGA-AM	CPF/CNPJ: 11.620.280/0001-57

	 4. Atividade Técnica 	
11 - Direção de obra	Quantidade	Unidade

80 - Projeto > ATIVIDADES DA ÁREA NAVAL E OCEÂNICA > ARQUITETURA NAVAL > #TOS_18.1.9 - DE EMBARCAÇÕES ESPECIAIS

1,00	un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

		 5. Observações 	
ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO PARA REFORMA DA UBSF DO MUNICIPIO DE ITAPIRANGA-AM DE ACORDO COM A NORMAM202 E REGRA DE ACESSIBILIDADE DA ABNT. MATERIAL DO CASCO E CONVES SUPERIOR AÇO NAVAL

	 6. Declarações 	
Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.
Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-AM, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

	 7. Entidade de Classe 	
NENHUMA - NAO OPTANTE

	 8. Assinaturas 			

Declaro serem verdadeiras as informações acima

FRANCISCO DE ASSIS LOBATO PEIXOTO - CPF: ***.159.702-**

	, 	de 	de 	
Local	data

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRANGA-AM - CNPJ: 11.620.280/0001-57

	 9. Informações 	
* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
O profissional declara serem verdadeiras as informações aqui prestadas, sobre as quais assume todas as responsabilidades, sob pena de incorrer nas sanções previstas no art. 299 do Código Penal Brasileiro e no art. 10º do Código de Ética Profissional instituído pela Resolução 1002/02 das Condutas Vedadas.

	 10. Valor 	
Valor da ART: R$ 108,39	Registrada em: 27/02/2026	Valor pago: R$ 108,40	Nosso Número: 8307089676

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-am.sitac.com.br/publico/, com a chave: zxYCZ
Impresso em: 27/02/2026 às 12:50:27 por: , ip: 163.116.228.143

www.crea-am.org.br	faleconosco@crea-am.org.br Tel: (92) 2125-7120		Fax: (92) 2125-7122

CREA-AM

Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Amazonas

BORDA-FALSA	BORDA-FALSA

CONVÉS AO CENTRO

LA 01

LA 01

CONVÉS AO CENTRO

 WL Proj - 1700

WL4 - 1360

WL3 - 1020

ESPELHO DE POPA

CONVÉS AO LADO

LA 02

CINTADO

CINTADO

LA 02

CONVÉS AO LADO

ESPELHO DE PROA

WL Proj - 1700 WL4 - 1360
WL3 - 1020

 WL2 - 680

 WL1 - 340

-01 PR
00

QUINA

01

LA 02

LA 01

02

QUILHA

03
espaçamento entre

04	05

06	07

QUILHA

LA 01

LA 02

08

QUINA

09

WL2 - 680  WL1 - 340 

PV 10

347	PLANO DO ALTO

balizas: 2165mm

CONVÉS AO LADO, TRINCANIZ, WL Proj - 1700 e BORDA FALSA	CONVÉS AO LADO, TRINCANIZ, WL Proj - 1700 e BORDA FALSA

ESPELHO DE POPA	ESPELHO DE POPA

LA 02	LA 02

LA 01

LA 01

CONVÉS AO CENTRO e QUILHA
-01 PR	01
00
347	PLANO DE LINHAS D'ÁGUA

02	03
espaçamento entre balizas: 2165mm

04	05

06	07	08

CONVÉS AO CENTRO e QUILHA
09	PV
10

LA 02

LA 01

LA 01

LA 02

POPA PROA

 WL Proj - 1700 

BORDA-FALSA

-01 (ESPELHO)
	00 (PR)	

BORDA-FALSA

10 (ESPELHO)

 WL Proj - 1700

Área reservada para aprovação pela Entidade Especializada

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS
Comprimento Total	22,000 m Comprimento entre PP	21,653 m
Boca Modada	7,000 m
Pontal Moldado	2,000 m
Calado de Projeto	1,700 m
Espaçamento entre Cavernas.	0,500 m

WL4 - 1360	

TRINCANIZ

TRINCANIZ

WL4 - 1360

00
REVISÃO: ARMADOR:

EMISSÃO INICIAL DESCRIÇÃO:

JGGF DESENHO:

GMBS
APROVAÇÃO:

20/02/2026
DATA:

WL3 - 1020	 	

 WL2 - 680	 	
02
 WL1 - 340	 	

03 a 05

01		

QUINA

09

QUINA

	 	WL3 - 1020

	 	WL2 - 680 

08
	 	WL1 - 340 

06 e 07

CONSTRUTOR:

EMBARCAÇÃO:

TÍTULO:

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRANGA-AM

UBSF DE ITAPIRANGA PLANO DE LINHAS
TIPO:
SERVIÇO PÚBLICO

PLANO DE BALIZAS

RESP. TÉCNICO:

ART Nº:

CÓDIGO:

PLD-170

FRANCISCO DE A L PEIXOTO ESCALA: CREA: 1511533840-6 (RNP)

1:25

FOLHA:

1/1

01	CL

Nº	LUZES

01

LUZES DE NAVEGAÇÃO
CORES	SETOR  ALCANCE DISTÂNCIA VERTICAL
(C. PRINCIPAL)

DIST. HOR. (BICO PROA)

SEÇÃO

SÍMBOLO

QUADRO DE SEGURANÇA

FUNDO/P.M

PRINCIPAL

NOMENCLATURA

SUPERIOR

TIJUPÁ

TOTAL

OBSERVAÇÕES:

8668

12428

FUNDEIO
01

BRANCA

360º

2 MILHAS

INDICADA

INDICADA

11678
03
11231

1001

02

03	02  MASTRO
EMBARCAÇÃO SEM GOVERNO

BORESTE
02
BOMBORDO

BRANCA

ENCARNADA VERDE
ENCARNADA

225º

360º

112,5º

112,5º

5 MILHAS

2 MILHAS

2 MILHAS

2 MILHAS

INDICADA	INDICADA

INDICADA	INDICADA

INDICADA	INDICADA

INDICADA	INDICADA

ESP

PROTEÇÃO,DETEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

9 l

P
6 kg

P
12 kg

CO2
6 kg

EXTINTOR PORTÁTIL DE ESPUMA (9 l)

EXTINTOR PORTÁTIL DE PÓ QUIMICO (6 Kg)
EXTINTOR PORTÁTIL DE PÓ QUIMICO (12 Kg) EXTINTOR PORTÁTIL DE CO2 (6 Kg)

4  3  5  1	13

1	1

03	03

ALCANÇADO

BRANCA	135º	2 MILHAS

INDICADA	INDICADA

BOMBA DE INCÊNDIO

BOMBA DE ESGOTO

W	ESTAÇÃO E TOMADA DE INCÊNDIO

CAPACIDADE:	1
20 m³/h

1

CAPACIDADE:	1
15 m³/h

2

CAPACIDADE:	2
15 m³/h

APARELHO FLUTUANTE	3

CLASSE III

3

x 20 + 1 x 12 pessoas

PAU DE CARGA 500 Kg

6458

PAU DE CARGA 500 Kg

CX D'ÁGUA

9234
9556
10238
10556

NOTAS:

AD.

SALVATAGEM

CR.

BÓIA SALVA-VIDAS COM RETINIDA COLETES SALVA-VIDAS ADULTO COLETES SALVA-VIDAS CRIANÇA
CAIXA DE PRIMEIROS SOCORROS

ARTEFATOS PIROTÉCNICOS

fachos manuais luz vermelha 2 fumígenos flutuantes laranja
SAÍDA DE EMERGÊNCIA	1

2

12  25

4

1

1

CLASSE III	2
CLASSE III	37
CLASSE III	4

1

CONFORME ANVISA
1
CONFORME ITEM 0805	1

06	CX D'ÁGUA
04

EXAUSTOR

04	05
REFLETOR	REFLETOR	REFLETOR

QUANTIDADES DE CARGA LIMITADAS PELO ESTUDO DE ESTABILIDADE E NÃO PELO VOLUME MÁXIMO;
LCG COM RELAÇÃO À PERPENDICULAR DE RÉ (POSITIVO À VANTE) E VCG COM RELAÇÃO À LINHA DE BASE;
FATOR DE OCUPAÇÃO CONSIDERADO À 95% DO VOLUME MÁXIMO;
A LINHA DE REFERÊNCIA DE CALADOS É A LINHA DE BASE

Capacidades do Convés Principal:
20 Agentes de Saúde + 12 Pacientes sentados

Capacidades do Convés Superior:
20 Agentes de Saúde + 4 Tripulantes em camarotes.

VIA DE ESCAPE / ROTA DE FUGA

RÁDIO VHF/FM BINÓCULOS
LANTERNA C/ PILHAS SOBRESSALENTES RADAR
AIS

Em todos os conveses e compartimentos, conforme indicado.

1	POTÊNCIA 5W	1

1	1

1	1

1	1

1	1

AGULHA MAGNÉTICA	1	1
ECOBATÍMETRO	1	1
LIMPADOR DE PARA-BRISAS	2	2

5193

5100

5100

DIVERSOS

SINO	1	1
CARTAS NAÚTICAS DA REGIÃO	1	1

EXAUSTOR (TOMADA DE AR)

EXAUSTOR (TOMADA DE AR)

Dispositivo de Acesso à Embarcação

HOLOFOTE DE SINALIZAÇÃO E BUSCA BUZINA DE SERRAÇÃO
ÂNCORA

BOMBA DE TRATAMENTO DE EFLUENTES

BOMBA DE SERVIÇOS GERAIS

BOMBA DE COMBUSTÍVEL

1	1
1	12 V	1
1	150 Kg	1

1

CAPACIDADE:	1
15 m³/h

1

CAPACIDADE:	1
15 m³/h

1

CAPACIDADE:	1
15 m³/h

H Proj

VERDUGO	VERDUGO

H Proj

H Proj	H Proj

BOMBA DE ARREFECIMENTO

CAPACIDADE:	3

3

5 m³/h

ANT ESTANQUE

ANT ESTANQUE

TQ COLISÃO AR

REDUTOR / REVERSOR

MCP

TQ USO DIÁRIO
TQ ÓLEO

TQ ÓLEO DIESEL

TQ CAPTAÇÃO

ETE 01

ETE 02	TQ RESÍDUOS

PORÃO

TQ ÁGUA

TQ COLISÃO AV

01	02
CL

CL
NOTAS:

MÓDULO REFERENCIA:
1200 800 mm

ÁREA RESERVADA PARA
PESSOAS COM DEFICIENCIA
MOBILIDADE REDUZIDA

ACENTO PREFERENCIAL RESERVADO A PASSAGEIROS COM DEFICIÊNCIA OU MOBILIDADE REDUZIDA

1

1

ÁREA RESERVADA PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA OU MOBILIDADE REDUZIDA (MÓDULO DE REFERÊNCIA)

ANT COLISÃO AR

ANT COLISÃO AV

BL	PRAÇA DE MÁQUINAS
PR

HIDRÁULICO

CX. MAR

ANT ESTANQUE

CX. MAR	BL
PV

BL	CL	BL

03		1- OS EXTINTORES PODERÃO SER DIFERENTES, DESDE QUE ATENDAM A TABELA 4.4 DO CAP. 04 DA NORMAM 02/DPC "CORRELAÇÃO ENTRE OS EXTINTORES";

2- SERÃO ACEITAS QUANTIDADES DE APARELHOS FLUTUANTES E CAPACIDADES DE PESSOAS DIFERENTES, DESDE COMTEMPLEM TODOS À BORDO.

TQ COLISÃO AR BB

VERDUGO

1 X BATERIA
100 A.h

EXAUSTOR

PRAÇA DE MÁQUINAS
GRUPO GERADOR PRINCIPAL

6

P
6 kg

2

P

ANT COLISÃO AR

6 kg

CX. MAR

1

5

TQ USO DIÁRIO

TQ ÓLEO DIESEL BB

PAIOL MATERIAIS DIVERSOS 01

PAIOL MATERIAIS DIVERSOS 02

EXAUSTOR

ACESSO C. PRINCIPAL

P

ANT ESTANQUE

ANT ESTANQUE

ANT ESTANQUE

6 kg

PORÃO

CX. MAR

4

TQ ÁGUA BB

TQ COLISÃO AV BB

ACESSO C.

P
6 kg

REFEITÓRIO

W	W

4-AD.

CAMAROTE
4 Agentes de Saúde

BELICHE

4-AD.

CAMAROTE

BELICHE

4 Agentes de Saúde

BELICHE

P
6 kg

4-AD.

CAMAROTE
4 Agentes de Saúde

BELICHE

1-AD.

BELICHE

UN. BANHEIRO 04

COMANDO

BELICHE

ACESSO C.

ANT COLISÃO AV

CL	ANT LONG. DIAFRAGMA RÉ

1 X BATERIA
150 A.h

REDUTOR /	MCP
REVERSOR	6
GRUPO GERADOR EMERGÊNCIA
6

UN. BANHEIRO 03

P
6 kg

TQ ÓLEO HIDRÁULICO

Q

ANT ESTANQUE

BELICHE

BELICHE

BELICHE

TQ CAPTAÇÃO

ETE 01	ETE 02

TQ RESÍDUOS
3

ANT LONG. DIAFRAGMA VANTE	CL

CL	TIJUPÁ
Q E

P
6 kg

COZINHA

BELICHE

CAMAROTE
4 Agentes de Saúde

4-AD.

BELICHE

CAMAROTE
4 Agentes de Saúde

4-AD.

BELICHE

CAMAROTE
4 Tripulantes

4-AD.

P

MACHADO

6 kg
2 X BATERIA
100 A.h

PRINCIPAL	CL

TQ COLISÃO AR BE

SAÍDA DE
EMERGÊNCIA PRAÇA DE MÁQUINAS

E P

ACESSO C. PRINCIPAL

1 X BATERIA
100 A.h

PAIOL MATERIAIS DIVERSOS 03

ACESSO C. PRINCIPAL

MESA DE CARTAS NAÚTICAS

EXAUSTOR

P
6 kg

EXAUSTOR

TQ ÓLEO DIESEL BE

COMPRESSOR

EXAUSTOR

TQ ÁGUA BE

VERDUGO

TQ COLISÃO AV BE

Piso Tátil de Alerta

Piso Regular Antiderrapante

Dispositivo de Acesso à Embarcação

Piso Tátil de Alerta

VERDUGO

COLETA / LABORATÓRIO

UN. SANITÁRIA 01

SALA DE VACINAS	CONSULTÓRIO / ENFERMARIA

MACA

MACA

SALA DE
PROCEDIMENTOS

P
6 kg

ACESSO PORÃO

P
6 kg

PORTALÓ

RECEPÇÃO
12 Pessoas Sentadas

ACESSO C. SUPERIOR

ACESSO C.
SUPERIOR	A.C.	A.C.	A.C.	A.C.	A.C.	A.C.

UN. BANHEIRO 02

ARMÁRIO  ARMÁRIO

CX D'ÁGUA

A.C.

05

A.C.

A.C.

Área reservada para aprovação pela Entidade Especializada

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS
Comprimento Total  ................................... 22,000 m
Comprimento entre PP ............................... 21,653 m
Boca Modada	.................................. 7,000 m
Pontal Moldado ........................................... 2,000 m
Calado de Projeto ........................................ 1,700 m

CL	CL

CL06

CL	Espaçamento entre Cavernas....................... 0,500 m

P
6 kg

ACESSO C. SUPERIOR

ACESSO

P
12 kg

PORTALÓ

01	ATENDER RAP + RV - RECORD

JGGF	GMBS

PÇA DE MÁQUINASQ
E

ARMÁRIO

00
REVISÃO: ARMADOR:

EMISSÃO INICIAL DESCRIÇÃO:

JGGF DESENHO:

GMBS
APROVAÇÃO:

23/07/2019
DATA:

SAÍDA DE
EMERGÊNCIA PRAÇA DE
MÁQUINAS	EXPURGO
ARMAZENAGEM DE MEDICAMENTOS

CONSULTÓRIO MÉDICO

CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO

UN. BANHEIRO 01 (ACESSÍVEL)

12-AD.
04-CR.

MÓDULO DE REFERENCIA: 1200 X 800 mm

ACESSO C. SUPERIOR

A.C.

P
6 kg

Quadro Elétrico

GLP

PAU DE CARGA 500 Kg

A.C.	A.C.	A.C.	A.C.	A.C.

A.C.

A.C.

CONSTRUTOR:

EMBARCAÇÃO:

TÍTULO:

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRANGA-AM

UBSF DE ITAPIRANGA

ARMÁRIO

MACA

PORTALÓ

04	PLANO DE ARRANJO GERAL, SEGURANÇA, CAPACIDADE E LUZES DE NAVEGAÇÃO

ÁREA RESERVADA PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA OU MOBILIDADE REDUZIDA

TIPO:

VERDUGO

SERVIÇO PÚBLICO

RESP. TÉCNICO:

ART Nº:	CÓDIGO:

PAG-170

FRANCISCO DE A L PEIXOTO ESCALA: CREA: 151153840-6 (RNP)

1:50

FOLHA:

1/1