Gabinete do Prefeito

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2024 - PMSSU

O Município de São Sebastião do Uatumã/AM, torna público a abertura da Dispensa de Licitação nº 001/2024 - PMSSU:

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE ENGENHARIA: MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE SANTA ETELVINA DO BACABAU, ZONA RURAL, NO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO
DO UATUMÃ/AM, conforme Projeto Básico. Prazo para envio das propostas: 03 (três) dias úteis.
Solicitações	do	Projeto	Básico	e	informações	através	do	e- mail: comprasuatumã@gmail.com

São Sebastião do Uatumã/AM, 22 de fevereiro de 2024.

JANDER PAES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal de São Sebastião do Uatumã

Rua: Justino de Melo, 175 – Centro – Fone: (92) 3572-1030 São Sebastião do Uatumã – AM – CEP: 69135-000

EDITAL DE DISPENSA DE LICITAÇÃO – DL Nº 001/2024 - PMSSU PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0098/2024 – SEMINFRA FUNDAMENTO: ART. Nº 75, INCISO I, da Lei 14.133/2021

O MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÃ/AM, nscrita no CNPJ Nº 04.628.418/0001-07,
com sede na Rua Justino de Melo, nº 175 – Bairro Centro, CEP 69.135-000, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS, torna público
que, realizará Chamada Pública, com critério de julgamento MENOR PREÇO, nos termos Artigo nº 75, inciso I da Lei 14.133/2021, e as exigências estabelecidas neste Edital, conforme os critérios e procedimentos a seguir definidos, objetivando obter a melhor proposta, observadas as datas e horários discriminados a seguir:

DATA LIMITE PARA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOCUMENTAÇÃO: DIA 28/02/2024,
ÀS 23:59 HORAS via e-mail.

REFERÊNCIA DE HORÁRIO: HORÁRIO DE BRASÍLIA-DF.

ENDEREÇO	ELETRÔNICO	PARA	ENVIO	DA	PROPOSTA	E	DOCUMENTAÇÃO:
comprasuatuma@gmail.com
LINK DO EDITAL: https://saosebastiaodouatuma.am.gov.br/dispensa-licitacao/

– DO OBJETO:
Constitui objeto desta Chamada Publica CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE ENGENHARIA: MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE SANTA ETELVINA DO BACABAU, ZONA RURAL, NO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO
UATUMÃ/AM, conforme Projeto Básico anexo:

Compõem este Edital, além das condições específicas, os seguintes documentos:
– ANEXO I – PROJETO BÁSICO e demais documentos;
– ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA;

– DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:
2.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do Poder Executivo Municipal de São Sebastião do Uatumã/AM, para exercício de 2024.

– DO VALOR ESTIMADO:
- O valor global estimado para contratação será de R$ 48.454,53 (quarenta e oito mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais, cinquenta e três centavos).

4.0 – PERÍODO PARA ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA DE PREÇO/COTAÇÃO:
A presente CHAMADA PUBLICA ficará ABERTA POR UM PERÍODO DE 3 (TRÊS) DIAS ÚTEIS,
a partir da data da divulgação no Diário Oficial dos Municipios do Estado do Amazonas, Jornal de Circulação e site da Prefeitura, e os respectivos documentosdeverão ser encaminhados ao e-mail: comprasuatuma@gmail.com.
Limite para Apresentação da Proposta de Preços: 28/02/2024 às 23h59min.
O fornecedor interessado, após a divulgação do aviso de contratação direta, encaminhará, por meio eletrônico, a proposta com a descrição do objeto ofertado, a marca do produto (quando for o caso) e o preço, até a data e o horário estabelecidos, devendo, ainda, apresentar declarações com as seguintes informações:
- a inexistência de fato impeditivo para licitar ou contratar com a Administração Pública;
- o enquadramento na condição de microempresa e empresa de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, quando couber;
- o pleno conhecimento e aceitação das regras e das condições gerais da contratação, constantes do procedimento;

- o cumprimento das exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, de que trata o art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, se couber; e
- o cumprimento do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei nº 14.133, de 2021 (Não emprega menor).
A Proposta de preço deverá ser apresentada conforme modelo constante no Anexo II deste Edital.
As propostas de preço que não estiverem em consonância com as exigências deste Edital serão desconsideradas julgando-se pela desclassificação.
Os preços ofertados não poderão exceder os valores unitários, constantes neste Edital, devendo obedecer ao valor estipulado pela administração.
4.2 - Os documentos necessários à habilitação deverão ser enviados juntamente com a Proposta de Preços:
Habilitação:
HABILITAÇÃO JURÍDICA
- Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; ou registro comercial, no caso de empresa individual.
– Cédula de Identidade de todos os sócios proprietários.
QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA FINANCEIRA
- Certidão negativa de falência ou concordata com sua expedição nunca superior a três meses da abertura deste processo, referente à comarca de domicilio da empresa licitante.
- Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, devidamente registrados na Junta Comercial, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta.
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
– Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (CNPJ-MF);
– Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, ou municipal, relativo à sede da licitante pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com objeto desta licitação;
– Prova de regularidade por meio da Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos à Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, regularidade à Seguridade Social ou Certidão Conjunta Positiva com efeito negativo, expedida pela Receita Federal do Brasil (RFB) e Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN);
– Prova de regularidade por meio da Certidão Negativa de Tributos Estaduais ou Certidão Positiva com efeito negativo expedida pela Fazenda Estadual, da sede da licitante ou Certidão de Não Contribuinte;
– Prova de regularidade por meio da Certidão Negativa de Tributos Municipais ou Certidão Positiva com efeito negativo, expedida pela Fazenda Municipal, da sede da licitante ou Certidão de Não Contribuinte;
– Prova de regularidade por meio da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas
- CNDT, nos termos do Título VII-A, da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº. 5.452, de 1º de maio de 1943 (Lei nº.12.440, de 07 de junho de 2011);
QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
Deverão comprovar, ainda, a qualificação técnica, por meio da apresentação dos documentos que seguem:
Registro ou inscrição da empresa no CREA (Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), em plena validade; e
Certidão de Quitação de Pessoa Física do responsável técnico da empresa emitido pelo Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo, em plena validade;

5.0 – DO PAGAMENTO:
5.1. O pagamento ocorrerá dentro de até 30 (trinta) dias, após a efetiva execução dos serviços, mediante apresentação de nota fiscal e após atesto do setor competente, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021.

5.2.	Para realização dos pagamentos, o licitante vencedor deverá manter a regularidade fiscal apresentada durante processo de habilitação;

6.0 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
6.1.	Poderá o Município revogar o presente Edital da Chamada Pública, no todo ou em parte, por conveniência administrativa e interesse público, decorrente de fato superveniente, devidamente justificado.
O Município deverá anular o presente Edital da Chamada Pública, no todo ou em parte, sempre que acontecer ilegalidade, de ofício ou por provocação.
A anulação do procedimento de Chamada Pública, não gera direito à indenização, ressalvada o disposto no parágrafo único do art. 71 da Lei Federal nº 14.133/21.
Após a fase de classificação das propostas, não cabe desistência da mesma, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Município.

São Sebastião do Uatumã/AM, 22 de fevereiro de 2024.

SEBASTIÃO NEVES MONTEIRO NETO
Secretário Municipal de Infraestrutura, Transportes e Serviços Urbanos DECRETO Nº 080/2022

ANEXO I

PROJETO BÁSICO E DEMAIS DOCUMENTOS EM APARTADO

ANEXO II

EDITAL DE DISPENSA DE LICITAÇÃO – DL Nº 001/2024 - PMSSU PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0098/2024 – SEMINFRA FUNDAMENTO: ART. Nº 75, INCISO I, da Lei 14.133/2021

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

Nome de Fantasia:	
Razão Social:	
CNPJ:	Optante pelo SIMPLES?	
Endereço:	
Bairro:	Cidade:	
CEP:	E-mail:	
Telefone:	Fax:	
OBJETO:	
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Marca/ Modelo	Preço	
					Unitário	Total	

01	SERVIÇOS DE ENGENHARIA: MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE SANTA ETELVINA DO BACABAU, ZONA RURAL, NO MUNICÍPIO	DE	SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÃ/AM,
conforme Anexo I do Projeto Básico.	

SERV	

1	

-	

R$	

R$	
Valor por extenso (UNITÁRIO): xxxxxxx	
Valor por extenso (TOTAL): xxxxxxxx	
GLOBAL DA PROPOSTA	R$	
Valor por extenso (GLOBAL DA PROPOSTA): xxxxxx	

A empresa xxxxxxxxxx declara que:
Nos valores das propostas de preços estão incluídas todas as despesas com tributos e fornecimento de certidões e documentos, bem como encargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciários, comerciais e outros de qualquer natureza e, ainda, gastos com transportes e acondicionamento em embalagens adequadas, conforme caso;
Atende todas as especificações, exigências técnicas mínimas, prazos de entrega ou de prestação, cronograma de execução e as respectivas quantidades, conforme caso;
Caso seja vencedora no certame, submete-se a todas as condições estabelecidas neste Edital e Projeto Básico que o integra, sob pena de rescisão unilateral do contrato.
Declaração informando que nos preços incluem-se, além do lucro, todos os custos e despesas com tributos incidentes, materiais, serviços, transporte terrestre e transporte fluvial (frete) e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos.
Validade mínima da Proposta: 60 (sessenta) dias a contar da data da apresentação da proposta de preços e de documentos para habilitação.
Prazo de entrega / execução e demais especificações de acordo com as previsões do Projeto Básico de 15 (quinze) dias.

Local, de	de 2024. Assinatura do Responsável CPF:
Obs.: Identificação, assinatura do representante legal e carimbo do CNPJ, se houver.

PROJETO BÁSICO

OBJETIVO	
O presente documento visa analisar a viabilidade da presente contratação, bem como compilar as demandas e os elementos essenciais que servirão para compor o projeto básico, de forma a melhor atender às necessidades da Administração.	
DADOS DO PROCESSO	
Órgão Responsável pela
Contratação	Prefeitura Municipal de São Sebastião do
Uatumã	
Objeto:	Manutenção emergencial na Escola Municipal da Comunidade Santa Etelvina do Bacabau, zona rural, no Município de São Sebastião do Uatumã – AM	
REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO:	

Natureza do Material/Serviço:
( ) Consumo ( ) Permanente ( ) Gênero ( x ) Obras e instalações

Trata de obra civil, cujo prospecto visa contratar empresa especializada para Reforma, reparos e manutenção emergencial de Escola Municipal.

Duração Inicial do Contrato:
A duração do contrato será avaliada e indicada após elaboração dos projetos arquitetônicos e os respectivos orçamento, bem como os documentos indispensáveis a instruir o procedimento licitatório.	

Sustentabilidade:
A obra deve conter práticas de sustentabilidade, desde a sua execução até a sua entrega efetiva à comunidade para fins de uso público, considerando a limpeza e total responsabilidade com restos de obra e entulhos associado ao respeito ao Meio Ambiente, bem como o seu descarte sustentável.

Relevância dos requisitos estipulados:
Para fim de requisito, esta Prefeitura opina pela contratação de empresas que comprovem o mínimo necessário para a plena execução do objeto in causa.	
ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES:	

A descriminação de serviços bem como seus respectivos quantitativos serão indicados pelo setor técnico da Prefeitura Municipal de São Sebastião do Uatumã, com a elaboração de documentos mediante a levantamento realizado in-loco conforme as necessidades pertinentes, visando manutenção e correção de serviços.	
JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO:	

O município de São Sebastião do Uatumã é possui cerca de 14 352 habitantes em 2020, tem um grande potencial econômico, abrigando a execução de atividades rurais com a produção de farinha de mandioca fruticultura, produção de hortaliças, pecuária e extrativismo.
A Escola em questão, localizada na rural do município, sofreu com uma forte tempestade e fortes ventos, assim fez sua estrutura de cobertura entrasse em colapso, causando o destelhamento quase total da escola.
Pressuposto isso, há uma necessidade emergência de fazer essa manutenção,
dessa vez trocando toda a estrutura que era de madeira, por uma estrutura metálica, assim atendendo as necessidades da Secretaria de Educação Municipal, tanto da	

questão estrutural quanto no tempo, uma vez que a previsão de volta as aulas são para o início do mês de março naquela região do município.	
ESTIMATIVAS DE PREÇOS OU PREÇOS REFERENCIAIS	

A estimativa de preço deverá ser realizada com base em tabelas oficiais, tais como a SINAPI, bem como em pesquisas de mercado com a criação de medias de preços, de incumbência do setor técnico da PMSSU.	
ENTREGA	

A execução da obra é gradativa, conforme cronograma físico-financeiro, mas a entrega é total e em momento único, tão logo todos os serviços contratados estejam conclusos.	
DO ACESSO ÀS INFORMAÇÕES PRESENTES ESTUDOS PRELIMINARES:	

( x ) As informações contidas nos presentes Estudos Preliminares DEVERÃO
ESTAR DISPONÍVEIS para qualquer interessado, pois não se caracterizam como sigilosas.	

( ) As informações contidas nos presentes Estudos Preliminares ASSUMEM CARÁTER SIGILOSO, nos termos do Art. 23 da Lei nº 12.527/2011, e, portanto, deverão ter acesso restrito.	
DO DESENVOLVIMENTO	

1.	Análise do local e levantamento de informações	

Este projeto deve considerar as informações de campo, como dados e aspectos do terreno e seus arredores, bem como os aspectos em geral da edificação existente.
Visitar e verificar todos os problemas que possam ocorrer durante a reforma.

Concepção do projeto arquitetônico
Levantamento do croqui do layout atual, deverá planejar as necessidades para conceber projetos de reforma, deverá ser aplicado aos desenhos a relação aos desejos e às possibilidades dentro do orçamento estabelecido.
É imprescindível atender aos requisitos do usuário previstos na NBR 15575, que tratam sobre fatores como:
Acústico; Saúde; Higiene;
Qualidade do ar;
Funcionalidade e acessibilidade;

Elaboração dos desenhos
Após a concepção, o projeto de construção deve ser montado sempre levando em consideração a realização da edificação, contendo o máximo de detalhamento e de informações possíveis para que se possa seguir o que foi acordado entre engenheiro e contratante, e não deixando espaços para dúvidas e erros.

Revisão e aprovação
Revisões no projeto de construção podem ser solicitadas para a retirada de dúvidas e correção de erros ou imperfeições antes da realização da obra.

É muito importante que todos os projetos sejam analisados em conjunto para
evitar erros que podem, inclusive, prejudicar a integridade estrutural da edificação, como tubulações passando no meio de vigas.	

Definição de prazos
Algo imprescindível na construção é a definição de prazos.
A edificação deve ter um planejamento para sua data final, assim como para a execução de cada serviço, com data de entrada e saída de equipes.
Nessa etapa, portanto, é criado um calendário de realização da obra que poderá ser vista no Cronograma físico- financeiro.
Orçamento de materiais e mão de obra
O custo da reforma será estabelecido, através de um orçamento de obra, dentro desse orçamento, com o levantamento dos gastos com materiais e mão de obra, junto com o levantamento de quantidade dos mesmos.
A orçamentação seja baseada no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI, que disponibiliza dados sobre preços e custos de referência para a elaboração de orçamentos na construção civil. As informações são atualizadas mensalmente pela Caixa Econômica Federal de acesso público, devendo está referenciado na planilha orçamentária.	
DOCUMENTAÇÕES A SEREM ELABORADOS	
ART de Projeto.
Especificações Técnicas.
Orçamento Sintético.
Orçamento Analítico;
Cronograma Físico –Financeiro;
Composições de BDI e Leis Sociais;
Memoria de Cálculo;
Fotos de antes da obra;
Plantas ( Demolir, Construir, Modificada, Baixa, Fachada etc.)	

PROJETO:	MANUTENÇÃO	EMERGÊNCIAL	NA	ESCOLA	MUNICIPAL	DA COMUNIDADE SANTA ETELVINA DO BACABAU
LOCAL: ZONA RUAL, SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÃ/AM
INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÃ MEMORIAL DESCRITIVO
OBJETIVO: Este memorial tem como objeto descrever as etapas do projeto e fiscalização dos serviços de MANUTENÇÃO EMERGÊNCIAL NA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE SANTA ETELVINA DO BACABAU, zona rural, no
Município de São Sebastião do Uatumã – AM.

OBSERVAÇÕES GERAIS:
Serão observados as disposições legais vigentes e os trabalhos em ritmo conveniente ao andamento normal dos serviços.
Deverão ser empregados equipamentos e ferramentas apropriadas, bem como mão de obra capacitada visando assegurar a conclusão dos serviços no prazo programado.

CONTEÚDO: O projeto é composto de ART de Projeto, Especificações Técnicas, Orçamento Sintético, Orçamento Analítico, Cronograma Físico –Financeiro, Composições de BDI, Leis Sociais, Memoria de Cálculo e Plantas.

FISCALIZAÇÃO: Será exercida por um Engenheiro Civil designado pela Prefeitura com as seguintes atribuições:
Liberação das etapas construtivas, aprovar e acompanhar diário de obras, aferição e glosa de boletins de medição, correção dos serviços não aceitos e em desconformidade com o projeto; gerenciar e intermediar ações junto à Prefeitura; Aprovação final dos serviços.

JUSTIFICATIVA
Está manutenção se faz necessário por conta de uma tempestade com fortes ventos, que causou o destelhamento da escola, deixando-a impossibilidade de ser usada para fins de didática naquela comunidade. Esse projeto é emergencial por conta do curto tempo até o inicio das aulas, previsto para inicio do mês de março de 2024.

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:
As etapas dos serviços serão detalhadas na planilha orçamentária e especificação técnica, conforme descriminado abaixo:
Administração: um engenheiro é essencial para da as coordenadas da realização dos serviços, para que o serviço seja executado conforme solicitado em projeto e com a qualidade exigida, além da parte burocrática do processo como medições, laudos e etc..
O Mestre de Obra é essencial para tocar a obra com qualidade exigida e no tempo exigido.
Inicialmente será removida toda trama de madeira restante da cobertura da escola, enquanto será fabricada as tesouras metálicas e sua trama, para receber o telhamento com telha de aço conforme planilha de execução.

FISCALIZAÇÃO: Será exercida por um Engenheiro Civil designado pela Prefeitura com as seguintes atribuições: Liberação das etapas construtivas, aprovar e acompanhar diário de obras, aferição e glosa de medições, gerenciar e intermediar ações junto à Prefeitura; Aprovação final.

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: R$ 48.454,53 (quarente e oito mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais, cinquenta e três centavos)

CONSIDERAÇÃO FINAL: Todos os serviços necessários para a plena execução dos serviços, estão indicados nas especificações técnicas e planilha orçamentária, não sendo permitido qualquer mudança dos mesmos sem a prévia aceitação da fiscalização e do órgão concedente.

B.D.I. Adotado: 28,82%
Área construída total: 143,98m²
Custo total da obra com B.D.I.: R$ 48.454,53 Custo por m²: R$ 336,53

PROJETO:	MANUTENÇÃO	EMERGENCIAL	DA	ESCOLA	MUNICIPAL	DA COMUNIDADE DE SANTA ETELVINA DO BACABAU
LOCAL: ZONA RURAL, SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÃ/AM

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÃ

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
OBJETIVO
Esta especificação técnica visa estabelecer as condições para MANUTENÇÃO EMERGENCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE SANTA ETELVINA
DO BACABAU no Município de São Sebastião do Uatumã – AM.

DISPOSIÇÕES GERAIS
A obra será executada obedecendo, ainda, a todas as prescrições contidas nas Normas Técnicas, Especificações e Métodos de Ensaios, da ABNT e ainda aos projetos executivos de engenharia parte integrante desta.
As LICITANTES deverão fazer um reconhecimento no local da obra antes da apresentação das propostas, a fim de tomar conhecimento da situação atual das instalações, da extensão dos serviços a serem executados, das dificuldades que poderão surgir no decorrer da obra, bem como cientificarem-se de todos os detalhes construtivos necessários a sua perfeita execução. Os aspectos que as LICITANTES julgarem duvidosos, dando margem à dupla interpretação, ou omissos nestas Especificações, deverão ser apresentados à FISCALIZAÇÃO através de e-mail e elucidados antes da Licitação da obra. Após esta fase, qualquer dúvida poderá ser interpretada apenas pela FISCALIZAÇÃO, não cabendo qualquer recurso ou reclamação, mesmo que isso venha a acarretar acréscimo de serviços não previstos no orçamento apresentado por ocasião da Licitação.
Será obrigação da CONTRATADA responsável pela execução da Obra, manter no seu canteiro, os equipamentos em perfeito estado de conservação, ferramentas manuais, equipamentos de combate a incêndio e primeiros socorros, a fim de permitir o bom andamento dos serviços, dentro do prazo determinado para a execução da obra.

Todos os materiais e ou equipamentos fornecidos pela CONTRATADA, deverão ser de Primeira Qualidade ou Qualidade Extra, entendendo-se primeira qualidade ou qualidade extra, o nível de qualidade mais elevado da linha do material e ou equipamento a ser utilizado, satisfazer as especificações da ABNT, do INMETRO, e das demais normas citadas, e ainda, serem de qualidade, modelo, marcas e tipos especificados no projeto, nos memoriais de cada projeto, neste memorial ou nas especificações gerais.
Material, equipamento ou serviço equivalente tecnicamente é aquele que apresenta as mesmas características técnicas exigidas, ou seja, de igual valor, desempenham idêntica função e se presta às mesmas condições do material, equipamento ou serviço especificado.
A Prefeitura designará um Fiscal para periodicamente verificar o desenvolvimento da obra bem como sanar as dúvidas que por ventura existir, podendo o mesmo rejeitar qualquer serviço que não estiver de acordo com o projeto e especificações ficando responsável pelos prejuízos à Empresa Contratada que sem ônus algum para a Prefeitura, providenciará a imediata recomposição dos serviços rejeitados.
Os projetos em geral, bem como o Contrato de Execução de Obras, deverão ser registrados no CREA, ficando este encargo sob a responsabilidade da Contratante e a anotação de Responsabilidade Técnica de autoria do projeto bem como o responsável técnico pela execução da obra devem permanecer no Canteiro de Obras durante o tempo enquanto estiver em andamento os serviços.

EXECUÇÃO E CONTROLE RESPONSABILIDADES:
OBS: 1) NO CASO DE DISCREPÂNCIAS OU FALTA DE ESPECIFICAÇÕES DE MARCAS E MODELOS DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, SERVIÇOS, ACABAMENTOS, ETC, DEVERÁ SEMPRE SER OBSERVADO QUE ESTES ITENS DEVERÃO SER DE QUALIDADE EXTRA DEFINIDO NO ITEM MATERIAIS/EQUIPAMENTOS, E QUE AS ESCOLHAS DEVERÃO SEMPRE SER APROVADAS ANTECIPADAMENTE PELA FISCALIZAÇÃO E PELOS PROJETISTAS.
As cotas e dimensões sempre deverão ser conferidas "In loco", antes da execução de qualquer serviço.

As especificações, os desenhos dos projetos e as especificações técnicas destinam-se a descrição e a execução das obras e serviços completamente acabados nos termos desta especificação técnica e objeto da contratação, e com todos os elementos em perfeito funcionamento, de primeira qualidade e bom acabamento. Portanto, estes elementos devem ser considerados complementares entre si, e o que constar de um dos documentos é tão obrigatório como se constasse em todos os demais.
A CONTRATADA aceita e concorda que as obras e os serviços objeto dos documentos contratuais, deverão ser complementados em todos os detalhes ainda que cada item necessariamente envolvido não seja especificamente mencionado.
Igualmente, se com relação a quaisquer outras partes das obras e dos serviços apenas uma parte estiver desenhada, todo o serviço deverá estar de acordo com a parte assim detalhada e assim deverá ser considerado para continuar através de todas as áreas ou locais semelhantes, a menos que indicado ou anotado diferentemente.
Além dos procedimentos técnicos indicados nesta especificação técnica, terão validade contratual para todos os fins de direito, as normas editadas pela ABNT e demais normas pertinentes, direta e indiretamente relacionadas, com os materiais e serviços objetos do contrato de construção das obras.
No caso de obras ou serviços executados com materiais e ou equipamentos fornecidos pela CONTRATADA, que apresentarem defeitos na execução, estes serão refeitos às custas da mesma, e com material e ou equipamento às suas expensas.

MATERIAIS E OU EQUIPAMENTOS
Todos os materiais e ou equipamentos fornecidos pela CONTRATADA, deverão ser de Primeira Qualidade ou Qualidade Extra, entendendo-se primeira qualidade ou qualidade extra, o nível de qualidade mais elevado da linha do material e ou equipamento a ser utilizado, satisfazer as especificações da ABNT, do INMETRO, e das demais normas citadas, e ainda, serem de qualidade, modelo, marcas e tipos especificados no projeto e nas especificações técnicas.
Caso o material e ou equipamento especificado nos projetos e ou especificações, tenham saído de linha, ou encontrarem-se obsoletos, deverão ser substituídos pelo modelo novo, desde que comprovada sua eficiência, equivalência e atendimento às condições estabelecidas nos projetos, especificações e contrato.

Os materiais e ou equipamentos deverão ser armazenados em locais apropriados, cobertos ou não, de acordo com sua natureza, ficando sua guarda sob a responsabilidade da CONTRATADA.
É vedada a utilização de materiais e ou equipamentos improvisados e ou usados, em substituição aos tecnicamente indicados para o fim a que se destinam, assim como não será tolerado adaptar peças, seja por corte ou outro processo, de modo a utilizá-las em substituição às peças recomendadas e de dimensões adequadas.
Não será permitido o emprego de materiais e ou equipamentos danificados.
Material, equipamento ou serviço equivalente tecnicamente é aquele que apresenta as mesmas características técnicas exigidas, ou seja, de igual valor, desempenham idêntica função e se presta às mesmas condições do material, equipamento ou serviço especificado.

EXECUÇÃO
Empreitada GLOBAL

PRAZO
O prazo para execução da obra será de 15 (quinze) dias corridos, contados a partir da data de emissão da Ordem de Serviço ou assinatura do contrato, devendo a CONTRATADA submeter à aprovação da Prefeitura Municipal a sua proposta de cronograma físico-financeiro para execução.

ABREVIATURAS
No texto destas Especificações Técnicas serão usadas, além de outras consagradas pelo uso, as seguintes abreviaturas:
FISCALIZAÇÃO: Engenheiro ou preposto credenciado pela Prefeitura CONTRATADA: Empresa com a qual for contratada a execução da obra CONTRATANTE: Prefeitura Municipal
ABNT: Associação Brasileira de Normas Técnicas CREA: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.
INMETRO: Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia.

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES
Serão documentos complementares	a	estas especificações técnicas, independentemente de transcrição:
Todas as normas da ABNT relativas ao objeto destas especificações técnicas; Caderno de Encargos da Secretaria Municipal de Obras do Município; Instruções técnicas e catálogos de fabricantes, quando aprovados pela
FISCALIZAÇÃO;
As normas do Governo do Estado do Amazonas e de suas concessionárias de serviços públicos e
As normas do CREA/AM.

MATERIAIS
Todos os materiais necessários serão fornecidos pela CONTRATADA. Deverão ser de primeira qualidade e obedecendo às normas técnicas específicas.

CONDIÇÕES DE SIMILARIDADE
Os materiais especificados poderão ser substituídos, mediante consulta prévia à FISCALIZAÇÃO, por outros similares, desde que possuam as seguintes condições de similaridade em relação ao substituído: qualidade reconhecida ou testada, equivalência técnica (tipo, função, resistência, estética a apresentação) e mesma ordem de grandeza do preço.

RESPONSABILIDADE TÉCNICA E GARANTIA
A CONTRATADA deverá apresentar, antes do início dos trabalhos, a ART referente à execução da obra e aos projetos, incluindo os fornecidos pela CONTRATANTE. A guia da ART deverá ser mantida no local dos serviços.
Com relação ao disposto no Art. 618 do Código Civil Brasileiro, entende-se que o prazo de 05 (cinco) anos, nele referido, é de garantia e não de prescrição.
O prazo prescricional para intentar ação civil é de 10 anos, conforme Art. 205 do Código Civil Brasileiro.

DIVERGÊNCIAS

Em caso de divergência, salvo quando houver acordo entre as partes, será adotada a seguinte prevalência:
As normas da ABNT prevalecem sobre estas especificações técnicas e estas, sobre os projetos e caderno de encargos;
As cotas dos desenhos prevalecem sobre suas dimensões, medidas em escala
Os desenhos de maior escala prevalecem sobre os de menor escala e
Os desenhos de datas mais recentes prevalecem sobre os mais antigos.

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

ADMINISTRAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
A CONTRATADA deverá empregar mão-de-obra qualificada na execução dos diversos serviços por mês durante todo o período da obra
O engenheiro será responsável monitoramento e condução dos serviços, controle de folha de pagamento de funcionários, contratações de mão de obra, rescisões, controle de Entrada e saída de materiais, equipamentos e insumos diversos, cotação e negociação de compras de materiais para obra, levantamento de quantitativos de materiais, custos de mão de obra, equipamentos, materiais e serviços, leitura e interpretação de projetos arquitetônicos: planta baixa, corte, fachadaetc,
Elaboração, fiscalização e acompanhamento de planilhas/boletins de medição de obras, cronograma de execução, relatórios fotográficos e diário de obras; Elaboração os relatórios gerenciais, notificações, pareces diversos, ofícios e principalmente fiscalização dos serviços a serem executados sem interrupção.

MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
A CONTRATADA deverá empregar profissional com experiência em obras e na construção civil no geral. O mesmo deverá conhecer toda a sequência de tarefas que irão ser realizadas no canteiro de obras, como também as melhores condições de trabalho para que estas tarefas possam ser executadas com sucesso.

Será responsável por supervisionar a obra desde o início até a etapa de entrega.

SERVIÇOS PRELIMINARES

REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

Antes de iniciar a remoção, analisar a estabilidade da estrutura. Checar se os EPC necessários estão instalados.
Usar os EPI exigidos para a atividade.
Soltar as extremidades dos elementos em madeira com picareta. Retirar cada elemento manualmente.

COBERTURA

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 10M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÃLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
Verificar as dimensões das peças que compõem a tesoura; Realizar os cortes das peças;
Apoiado sobre gabarito, posicionar e fixar primeiramente os banzos da tesoura e posteriormente os montantes e as diagonais. As ligações entre as peças deverão ser executadas por meio de soldas com eletrodo E7018;
Fixar perfis tipo cantoneira ao banzo inferior nas extremidades e meio da tesoura. Estes perfis serão soldados nas abas do banzo inferior (uma cantoneira de cada lado);
Posicionar as tesouras nos locais definidos no projeto, verificando espaçamento, paralelismo, nivelamento e prumo de cada uma delas;
Fixar a tesoura com o auxílio de cantoneiras de aço já previstas na tesoura (uma em cada lado da linhada tesoura, na parte central e nas extremidades),

conforme e chumbadores Parabolt dispostos no apoio central e em cada apoio das extremidades, conforme projeto;
Fixar as diagonais de contraventamento nos locais indicados no projeto (caso tenham sido previstas), com o emprego de cantoneiras de aço.

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
Verificar o posicionamento da estrutura de apoio e do comprimento das peças de acordo com o projeto;
Posicionar as terças conforme previsto no projeto, conferindo distância entre tesouras, pontaletes ou outros apoios, declividade da cobertura, extensão do pano, distanciamento, esquadro e paralelismo entre as terças;
Fixar as terças na estrutura de apoio com os parafusos ASTM A307, d = 12,7 mm.

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

Deve-se limpar bem a superfície a receber a pintura, deve esta seca, sem poeira, sem gordura ou qualquer tipo de impureza.
Diluir o zarcão em diluente tipo thinner, deixando mais fluido.
Aplicar duas demãos de tinta com rolo ou pincel. Respeitar o intervalo de tempo entre as duas aplicações.

TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, IUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
Na execução dos serviços os trabalhadores deverão estar munidos dos EPI’s necessários, sendo que os cintos de segurança trava-quedas deverão estar acoplados, através de cordas, a terças ou ganchos vinculados à estrutura;
Os montadores deverão caminhar sobre tábuas apoiadas sobre as terças,
sendo as tábuas providas de dispositivos que impeçam seu escorregamento;

Antes do início dos serviços de colocação das telhas devem ser conferidas as disposições de tesouras, meia-tesouras, terças, elementos de contraventamento e outros. Deve ainda ser verificado o distanciamento entre terças, de forma a se atender ao recobrimento transversal especificado no projeto e/ou ao recobrimento mínimo estabelecido pelo fabricante das telhas;
A colocação deve ser feita por fiadas, com as telhas sempre alinhadas na horizontal (fiadas) e na vertical (faixas). A montagem deve ser iniciada do beiral para a cumeeira, sendo as águas opostas montadas simultaneamente no sentido contrário ao vento predominante (telhas a barlavento recobrem telhas a sotavento);
Fixar as telhas em quatro pontos alinhados, sempre na onda alta da telha, utilizando parafuso autoperfurante (terça em perfil metálico) ou haste reta com gancho em ferro galvanizado (terça em madeira);
Na fixação com parafusos ou hastes com rosca não deve ser dado aperto excessivo, que venha a amassar a telha metálica.
O serviço será medido conforme área (m²) executada e instalada.

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM,INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
Na execução dos serviços os trabalhadores deverão estar munidos dos EPI’s necessários, sendo que os cintos de segurança trava-quedas deverão estar acoplados, através de cordas, a terças ou ganchos vinculados à estrutura (nunca às ripas, que poderão romper ou soltar com certa facilidade); -
Os montadores deverão caminhar sobre tábuas apoiadas sobre as terças ou caibros, sendo as tábuas providas de dispositivos que impeçam seu escorregamento; Observar o fiel cumprimento do projeto da cobertura, atendendo a seção transversal especificada para as calhas e o caimento mínimo de 0,5 % no sentido dos
tubos coletores;
Promover a união das peças em aço galvanizado mediante fixação com rebites de repuxo e soldagem com filete contínuo, após conveniente limpeza / aplicação de fluxo nas chapas a serem unidas;
Fixar as peças na estrutura de madeira do telhado por meio de pregos de aço inox regularmente espaçados, rejuntando a cabeça dos pregos com selante a base de poliuretano;

CUMEEIRA PARA TELHADO METALICO
Parte mais alta do telhado no encontro de quatro águas é a relação entre a altura máxima da cobertura e o vão. O Ponto varia entre os limites de 1:2 a 1:8 nos telhados. As cumeeiras deverão ser protegidas contra a entrada de água. Deverão estar alinhadas e neste caso não necessitam estar embocadas. Uso de telha de barro tipo colonial. Seguir rigorosamente especificações para colocação do fabricante.

ENTREGA DA OBRA
A obra será entregue em perfeito estado de limpeza e conservação, com todas as instalações e equipamentos em perfeitas condições de funcionamento e devidamente testados.
Uma vistoria final da obra deverá ser feita pela CONTRATADA, antes da comunicação oficial do termino da mesma, acompanhada pela FISCALIZAÇÃO. Será então firmado um Termo de Entrega Provisória, de acordo com o Art. 73, inciso I, alínea a, de Lei Nº 8.666, de 21 de junho de 1993(atualizada pela Lei 8.883, de 08 de junho de 1994), onde deverão constar todas as pendências e/ou problemas verificados na vistoria.

PRESCRIÇÕES DIVERSAS
Todas as imperfeições decorrentes da obra - por exemplo: áreas cimentadas, asfalto, áreas verdes, redes de energia, redes hidráulicas – deverão ser corrigidas pela CONTRATADA, sem qualquer acréscimo a ser pago pela CONTRATANTE.
A obra será executada obedecendo a todas as prescrições contidas nas N.T. Especificações e Métodos de Ensaio da ABNT.

Vanderson Barreto Batista Engenheiro Civil CREA 32559/AM

 	
ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÃ

PROJETO: MANUTENÇÃO EMERGENCIAL DA ESCOLA DA COMUNIDADE SANTA ETELVINA DO BACABAU
LOCAL: ZONA RURAL, SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÃ/AM
INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÃ

ORÇAMENTO SINTÉTICO - RESUMIDO	
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL	
1	ADMINISTRAÇÃO	1,00	R$	7.978,65	R$	7.978,65	
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,00	R$	1.380,77	R$	1.380,77	
3	COBERTURA	1,00	R$	39.095,11	R$	39.095,11	
PREÇO TOTAL	R$	48.454,53	

Vanderson Barreto Batista Engenheiro Civil CREA 32559/AM

 	
ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÃ

PROJETO: MANUTENÇÃO EMERGENCIAL DA ESCOLA DA COMUNIDADE SANTA ETELVINA DO
BACABAU	SINAPI AM - 12/2023

LOCAL: ZONA RURAL, SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÃ/AM	DATA DE EMISSÃO: 19/02/2024
INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÃ
BDI:	28,82%	ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 83,73%(HORA) 46,63%(MÊS)

PLANILHA DE ORÇAMENTO	
ITEM	COD.	TABELA DE REFERÊ.	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR SEM BDI	VALOR COM BDI	VALOR TOTAL	
1			ADMINISTRAÇÃO					R$	7.978,65	
1.1	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	15	R$	97,93	R$	126,15	R$	1.892,25	
1.2	90780	SINAPI	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	120	R$	39,38	R$	50,72	R$	6.086,40	
2			SERVIÇOS PRELIMINARES					R$	1.380,77	
2.1	97650	SINAPI	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	143,98	R$	7,45	R$	9,59	R$	1.380,77	
3			COBERTURA					R$	39.095,11	
3.1	92616	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO,
METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	5	R$	1.667,05	R$	2.147,49	R$	10.737,45	
3.2	92580	SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	143,98	R$	43,83	R$	56,46	R$	8.129,11	
3.3	100722	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	143,98	R$	22,35	R$	28,79	R$	4.145,18	
3.4	94213	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	143,98	R$	67,78	R$	87,31	R$	12.570,89	
3.5	94227	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24,
DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	31,3	R$	58,05	R$	74,78	R$	2.340,61	
3.6	28024	Próprio	CUMEEIRA PARA TELHADO METALICO	M	15,65	R$	58,13	R$	74,88	R$	1.171,87	

TOTAL=  R$	48.454,53

Vanderson Barreto Batista Engenheiro Civil CREA 32559/AM

 	
ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÃ

PROJETO: MANUTENÇÃO EMERGENCIAL DA ESCOLA DA COMUNIDADE SANTA ETELVINA DO BACABAU
LOCAL: ZONA RURAL, SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÃ/AM
INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÃ

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO	
ITEM	DESCRIÇÃO	DIAS	%	TOTAL	
		%	15			
1	ADMINISTRAÇÃO	100,00% R$	7.978,65	16,47%	R$	7.978,65	
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% R$	1.380,77	3%	R$	1.380,77	
3	COBERTURA	100,00%	R$	39.095,11	81%	R$	39.095,11	
	EXECUTADO EM R$		R$	48.454,53	
100,0%	
R$	48.454,53	
	ACUMULADO EM R$		R$	48.454,53			
	EXECUTADO EM %		100,00%			

Vanderson Barreto Batista Engenheiro Civil CREA 32559/AM

 	
ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÃ

PROJETO: MANUTENÇÃO EMERGENCIAL DA ESCOLA DA COMUNIDADE SANTA ETELVINA DO BACABAU LOCAL: ZONA RURAL, SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÃ/AM
INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÃ

MEMÓRIA DE CÁLCULO	
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	DEMOSTRATIVO DE CÁLCULO	
1	ADMINISTRAÇÃO				
1.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES	H	15	= 1 HORA POR DIA X 15 DIAS	
1.2	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	120	= 8 HORAS POR DIA X 15 DIAS	
2	SERVIÇOS PRELIMINARES				
2.1	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M²	143,98	15,65m X 9,20m	
3	COBERTURA				
3.1	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO
IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	5	15,6m / 3m = 5,0 UN	
3.2	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	143,98	15,65m X 9,20m	
3.3	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR
DEMÃO). AF_01/2020	m²	143,98	ITEM 3.2	
3.4	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	143,98	ITEM 3.2	
3.5	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24,
DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	31,3	15,65m X 2 LADOS	
3.6	CUMEEIRA PARA TELHADO METALICO	M	15,65	PROJETO DE COBERTURA	

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÃ

PROJETO: MANUTENÇÃO EMERGENCIAL DA ESCOLA DA COMUNIDADE SANTA ETELVINA DO LOCAL: ZONA RURAL, SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÃ/AM
INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÃ

COMPOSIÇÃO DE BDI - SERVIÇOS	
Itens	Siglas	% Adotado	1º Quartil	Médio	3º Quartil	
Administração Central	AC	3,00%	3,00%	4,00%	5,50%	
Seguro e Garantia	SG	0,80%	0,80%	0,80%	1,00%	
Risco	R	0,97%	0,97%	1,27%	1,27%	
Despesas Financeiras	DF	0,59%	0,59%	1,23%	1,39%	
Lucro	L	6,16%	6,16%	7,40%	8,96%	
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0	CP	3,65%	3,65%	3,65%	3,65%	
Tributos (ISS, variável de acordo com o
município)	ISS	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	
Tributos (Contribuição Previdenciária
sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% -	CPRB	4,50%	4,50%	4,50%	4,50%	
BDI COM desoneração	BDI DES	28,82%		

BDI.PAD =	(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)	- 1
(1-CP-ISS)

CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
De acordo com o Acordão 2622/2013- TCU Critérios para Cálculo do BDI

Vanderson Barreto Batista Engenheiro Civil CREA 32559/AM

Vanderson Barreto Batista Engenheiro Civil CREA 32559/AM

 	
ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÃ

PROJETO: MANUTENÇÃO EMERGENCIAL DA ESCOLA DA COMUNIDADE SANTA ETELVINA DO BACABAU LOCAL: ZONA RURAL, SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÃ/AM
INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÃ

COMPOSIÇÕES DE LEIS SOCIAIS	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	
GRUPO A	
A1	INSS	0,00%	0,00%	
A2	SESI	1,50%	1,50%	
A3	SENAI	1,00%	1,00%	
A4	INCRA	0,20%	0,20%	
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	
A8	FGTS	8,00%	8,00%	
A9	SECONCI	1,00%	1,00%	
A	TOTAL	17,80%	17,80%	
GRUPO B	
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,95%	0,00%	
B2	Feriados	4,01%	0,00%	
B3	Auxílio - Enfermidade	0,86%	0,66%	
B4	13º Salário	10,94%	8,33%	
B5	Lincença Paternidade	0,07%	0,05%	
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%	
B7	Dias de Chuvas	1,89%	0,00%	
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,08%	
B9	Férias Gozadas	10,08%	7,68%	
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%	
B	TOTAL	46,67%	17,39%	
GRUPO C	
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,37%	3,33%	
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,10%	0,08%	
C3	Férias Indenizadas	2,98%	2,27%	
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,76%	2,10%	
C5	Indenização Adicional	0,37%	0,28%	
C	TOTAL	10,58%	8,06%	
GRUPO D	
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,31%	3,10%	
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,37%	0,28%	
D	TOTAL	8,68%	3,38%	
TOTAL (A+B+C+D)	83,73%	46,63%	

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS
Composições Principais
1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	97,93	97,93	
Composição
Auxiliar	95402	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA
JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	1,60	1,60	
Insumo	00002706	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR	Mão de Obra	H	1,0000000	94,20	94,20	
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,34	1,34	
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,04	0,04	
Insumo	00043462	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01	
Insumo	00043486	SINAPI	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,74	0,74	

MO sem LS =>	52,14	LS =>	43,66  MO com LS
=>

95,80

Valor do BDI =>	28,22	Valor com BDI =>	126,15

1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	90780	SINAPI	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	39,38	39,38	
Composição
Auxiliar	95405	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MESTRE DE OBRAS
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,87	0,87	
Insumo	00004069	SINAPI	MESTRE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	35,78	35,78	
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,34	1,34	
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,04	0,04	
Insumo	00043463	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,10	0,10	
Insumo	00043487	SINAPI	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,25	1,25	

MO sem LS =>	19,95	LS =>	16,70  MO com LS
=>

36,65

Valor do BDI =>	11,34	Valor com BDI =>	50,72

2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	97650	SINAPI	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SERP - SERVIÇOS
PRELIMINARES	m²	1,0000000	7,45	7,45	
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2487000	21,12	5,25	
Composição	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0879000	25,03	2,20	

MO sem LS =>	2,43	LS =>	2,03  MO com LS
=>

4,46

Valor do BDI =>	2,14	Valor com BDI =>	9,59

3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	92616	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO	COBE - COBERTURA	UN	1,0000000	1.667,05	1.667,05	
Composição
Auxiliar	88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,8440000	25,12	71,44	
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6560000	21,12	13,85	
Composição Auxiliar	92258	SINAPI	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA
VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 10,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	COBE - COBERTURA	UN	1,0000000	351,55	351,55	
Insumo	00004777	SINAPI	CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA),
ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"	Material	KG	46,5400000	7,36	342,53	
Insumo	00010997	SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00
MM	Material	KG	0,5220000	24,96	13,02	
Insumo	00040598	SINAPI	PERFIL UDC ("U" DOBRADO DE CHAPA) SIMPLES DE ACO LAMINADO, GALVANIZADO, ASTM A36, 127 X 50 MM, E= 3 MM	Material	KG	112,8600000	7,75	874,66	

MO sem LS =>	127,69	LS =>	106,92  MO com LS
=>	234,61	
Valor do BDI =>	480,44		Valor com BDI =>	2.147,49	

3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	92580	SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO	COBE - COBERTURA	m²	1,0000000	43,83	43,83	
Composição
Auxiliar	88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2130000	25,12	5,35	
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1060000	21,12	2,23	
Composição Auxiliar	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO.
AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS	CHP	0,0068000	36,04	0,24	
Composição
Auxiliar	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO.
AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS
DE MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS	CHI	0,0094000	35,00	0,32	
Insumo	00040549	SINAPI	PARAFUSO, COMUM, ASTM A307, SEXTAVADO, DIAMETRO 1/2"
(12,7 MM), COMPRIMENTO 1" (25,4 MM)	Material	CENTO	0,0070000	185,06	1,29	
Insumo	00043083	SINAPI	PERFIL "U" ENRIJECIDO DE ACO GALVANIZADO, DOBRADO, 150 X 60 X 20 MM, E = 3,00 MM OU 200 X 75 X 25 MM, E = 3,75 MM	Material	KG	4,3330000	7,94	34,40	

MO sem LS =>	2,94	LS =>	2,46  MO com LS
=>

5,40

Valor do BDI =>	12,63	Valor com BDI =>	56,46

3.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	

Composição	100722	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO).	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	22,35	22,35	
Composição	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6779000	27,08	18,35	
Insumo	00005318	SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	Material	L	0,0110000	22,00	0,24	
Insumo	00007307	SINAPI	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	Material	L	0,1098000	34,31	3,76	

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

UNITÁRIOS

MO sem LS =>	6,07	LS =>	5,08  MO com LS
=>

11,15

Valor do BDI =>	6,44	Valor com BDI =>	28,79

3.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	94213	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM
ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	COBE - COBERTURA	m²	1,0000000	67,78	67,78	
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0970000	21,12	2,04	
Composição	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0910000	25,03	2,27	

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS
Composição
Auxiliar	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS
DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0009000	36,04	0,03	
Composição
Auxiliar	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS
DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0013000	35,00	0,04	
Insumo	00007243	SINAPI	TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA
DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM	Material	m²	1,1660000	47,37	55,23	
Insumo	00011029	SINAPI	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM
ROSCA 1/4 " X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO	Material	CJ	4,1500000	1,97	8,17	

MO sem LS =>	1,47	LS =>	1,23  MO com LS
=>

2,70

Valor do BDI =>	19,53	Valor com BDI =>	87,31

3.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	94227	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019	COBE - COBERTURA	M	1,0000000	58,05	58,05	
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2820000	21,12	5,95	
Composição	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1880000	25,03	4,70	
Composição Auxiliar	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS
DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0132000	36,04	0,47	
Composição
Auxiliar	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO.
AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS
DE MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS	CHI	0,0183000	35,00	0,64	
Insumo	00000142	SINAPI	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE
POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	Material	310ML	0,0530000	34,10	1,80	
Insumo	00005061	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	0,0080000	19,75	0,15	
Insumo	00005104	SINAPI	REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8
MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)	Material	KG	0,0016000	60,54	0,09	
Insumo	00013388	SINAPI	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	Material	KG	0,0590000	121,46	7,16	
Insumo	00040782	SINAPI	CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24,
CORTE 33 CM	Material	M	1,0500000	35,33	37,09	

MO sem LS =>	3,99	LS =>	3,34  MO com LS
=>

7,33

Valor do BDI =>	16,73	Valor com BDI =>	74,78

3.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	28024	Próprio	CUMEEIRA PARA TELHADO METALICO	ASTU - ASSENTAMENTO DE
TUBOS E PECAS	M	1,0000000	58,13	58,13	
Composição	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1000000	25,03	2,50	
Composição
Auxiliar	88241	SINAPI	AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1000000	21,95	2,19	
Insumo	00011029	SINAPI	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM
ROSCA 1/4 " X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA,
INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO	Material	CJ	2,0000000	1,97	3,94	
Insumo	003.4112	Próprio	CUMEEIRA METALICA	Material	M2	1,1000000	45,00	49,50	

MO sem LS =>	1,58	LS =>	1,32  MO com LS
=>

2,90

Valor do BDI =>	16,75	Valor com BDI =>	74,88

Composições Auxiliares
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88241	SINAPI	AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	21,95	21,95	
Composição
Auxiliar	95311	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM
GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,16	0,16	
Insumo	00000248	SINAPI	AJUDANTE DE OPERACAO EM GERAL (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	12,80	12,80	
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	4,32	4,32	
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	1,23	1,23	
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,34	1,34	
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,04	0,04	
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,82	0,82	
Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,24	1,24	

MO sem LS =>	7,05	LS =>	5,91  MO com LS
=>

12,96

Valor do BDI =>	6,32	Valor com BDI =>	28,27

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	95311	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM
GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,16	0,16	
Insumo	00000248	SINAPI	AJUDANTE DE OPERACAO EM GERAL (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0132800	12,80	0,16	

MO sem LS =>	0,09	LS =>	0,07  MO com LS
=>

0,16

Valor do BDI =>	0,04	Valor com BDI =>	0,20

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	

Composição	95402	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA
JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	1,60	1,60	
Insumo	00002706	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR	Mão de Obra	H	0,0169900	94,20	1,60	

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

UNITÁRIOS

MO sem LS =>	0,87	LS =>	0,73  MO com LS
=>

1,60

Valor do BDI =>	0,46	Valor com BDI =>	2,06

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	95405	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MESTRE DE OBRAS
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,87	0,87	
Insumo	00004069	SINAPI	MESTRE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0244200	35,78	0,87	

MO sem LS =>	0,47	LS =>	0,40  MO com LS
=>

0,87

Valor do BDI =>	0,25	Valor com BDI =>	1,12

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	95344	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA
METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,22	0,22	
Insumo	00044497	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	Mão de Obra	H	0,0132800	17,10	0,22	

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS
MO sem LS =>	0,12	LS =>	0,10  MO com LS
=>

0,22

Valor do BDI =>	0,06	Valor com BDI =>	0,28

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	95358	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,49	0,49	
Insumo	00004253	SINAPI	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO	Mão de Obra	H	0,0188500	26,35	0,49	

MO sem LS =>	0,27	LS =>	0,22  MO com LS
=>

0,49

Valor do BDI =>	0,14	Valor com BDI =>	0,63

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	95359	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINDASTE
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,50	0,50	
Insumo	00004254	SINAPI	OPERADOR DE GUINDASTE	Mão de Obra	H	0,0188500	27,04	0,50	

MO sem LS =>	0,27	LS =>	0,23  MO com LS
=>

0,50

Valor do BDI =>	0,14	Valor com BDI =>	0,64

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	95372	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,27	0,27	
Insumo	00004783	SINAPI	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0169900	16,18	0,27	

MO sem LS =>	0,15	LS =>	0,12  MO com LS
=>

0,27

Valor do BDI =>	0,07	Valor com BDI =>	0,34

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	95378	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,29	0,29	
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,0244200	11,96	0,29	

MO sem LS =>	0,16	LS =>	0,13  MO com LS
=>

0,29

Valor do BDI =>	0,08	Valor com BDI =>	0,37

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	95385	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,21	0,21	
Insumo	00012869	SINAPI	TELHADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0132800	15,97	0,21	

MO sem LS =>	0,11	LS =>	0,10  MO com LS
=>

0,21

Valor do BDI =>	0,06	Valor com BDI =>	0,27

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO.
AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS
DE MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	35,00	35,00	
Composição	88295	SINAPI	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	34,64	34,64	
Composição Auxiliar	93277	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO.
AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,30	0,30	
Composição Auxiliar	93278	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS
DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,06	0,06	

MO sem LS =>	14,61	LS =>	12,23  MO com LS
=>

26,84

Valor do BDI =>	10,08	Valor com BDI =>	45,08

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO.
AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS
DE MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	36,04	36,04	
Composição	88295	SINAPI	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	34,64	34,64	
Composição Auxiliar	93277	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO.
AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,30	0,30	
Composição Auxiliar	93278	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS.
AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,06	0,06	
Composição Auxiliar	93279	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS
DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,28	0,28	
Composição
Auxiliar	93280	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA
OPERAÇÃO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS
DE MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,76	0,76	

MO sem LS =>	14,61	LS =>	12,23  MO com LS
=>

26,84

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UVNaITloÁrRdIoOBSDI =>	10,38	Valor com BDI =>	46,42

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	93277	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS
DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,30	0,30	
Insumo	00036487	SINAPI	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	Equipamento	UN	0,0000640	4.691,58	0,30	

MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00  MO com LS
=>

0,00

Valor do BDI =>	0,08	Valor com BDI =>	0,38

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	93278	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS.
AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,06	0,06	
Insumo	00036487	SINAPI	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	Equipamento	UN	0,0000148	4.691,58	0,06	

MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00  MO com LS
=>

0,00

Valor do BDI =>	0,01	Valor com BDI =>	0,07

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	93279	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO.
AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,28	0,28	
Insumo	00036487	SINAPI	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	Equipamento	UN	0,0000600	4.691,58	0,28	

MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00  MO com LS
=>

0,00

Valor do BDI =>	0,08	Valor com BDI =>	0,36

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS
Composição	93280	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS
DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,76	0,76	
Insumo	00002705	SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Material	KWH	0,7800000	0,98	0,76	

MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00  MO com LS
=>

0,00

Valor do BDI =>	0,21	Valor com BDI =>	0,97

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	93288	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA
TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260
KW - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS
DE MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	180,02	180,02	
Composição	88296	SINAPI	OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	35,34	35,34	
Composição Auxiliar	93283	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA
TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS
DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	96,78	96,78	
Composição
Auxiliar	93284	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA
TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - JUROS. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS
DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	34,11	34,11	
Composição
Auxiliar	93296	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA
TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260
KW - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS
DE MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	13,79	13,79	

MO sem LS =>	14,99	LS =>	12,55  MO com LS
=>

27,54

Valor do BDI =>	51,88	Valor com BDI =>	231,90

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	93287	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA
TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260
KW - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS
DE MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	348,33	348,33	
Composição	88296	SINAPI	OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	35,34	35,34	
Composição Auxiliar	93283	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA
TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS
DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	96,78	96,78	
Composição
Auxiliar	93284	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA
TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - JUROS. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS
DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	34,11	34,11	
Composição
Auxiliar	93285	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA
TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260
KW - MANUTENÇÃO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS
DE MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	155,57	155,57	
Composição
Auxiliar	93286	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA
TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260
KW - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS
DE MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	12,74	12,74	
Composição
Auxiliar	93296	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA
TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260
KW - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS
DE MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	13,79	13,79	

MO sem LS =>	14,99	LS =>	12,55  MO com LS
=>

27,54

Valor do BDI =>	100,38	Valor com BDI =>	448,71

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	93283	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA
TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260
KW - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS
DE MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	96,78	96,78	
Insumo	00044474	SINAPI	GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA
TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260
KW, TRACAO 6 X 6	Equipamento	UN	0,0000400	2.419.548,54	96,78	

MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00  MO com LS
=>

0,00

Valor do BDI =>	27,89	Valor com BDI =>	124,67

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	93296	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260
KW - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	13,79	13,79	
Insumo	00044474	SINAPI	GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260
KW, TRACAO 6 X 6	Equipamento	UN	0,0000057	2.419.548,54	13,79	

MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00  MO com LS
=>

0,00

Valor do BDI =>	3,97	Valor com BDI =>	17,76

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	93284	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA
TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260
KW - JUROS. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS
DE MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	34,11	34,11	
Insumo	00044474	SINAPI	GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA
TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260
KW, TRACAO 6 X 6	Equipamento	UN	0,0000141	2.419.548,54	34,11	

MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00  MO com LS
=>

0,00

Valor do BDI =>	9,83	Valor com BDI =>	43,94

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	93285	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA
TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MANUTENÇÃO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS
DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	155,57	155,57	

Insumo	00044474	SINAPI	GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260
KW, TRACAO 6 X 6	Equipamento	UN	0,0000643	2.419.548,54	155,57	

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

UNITÁRIOS

MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00  MO com LS
=>

0,00

Valor do BDI =>	44,83	Valor com BDI =>	200,40

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	93286	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA
TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS
DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	12,74	12,74	
Insumo	00002705	SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Material	KWH	13,0000000	0,98	12,74	

MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00  MO com LS
=>

0,00

Valor do BDI =>	3,67	Valor com BDI =>	16,41

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	92258	SINAPI	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 10,0 M E MENORES QUE 12,0 M,
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	COBE - COBERTURA	UN	1,0000000	351,55	351,55	
Composição
Auxiliar	88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	7,9400000	25,12	199,45	
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,6430000	21,12	55,82	
Composição Auxiliar	93287	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA
TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS
DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,1133000	348,33	39,46	

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS
Composição
Auxiliar	93288	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA
TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS
DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,1570000	180,02	28,26	
Insumo	00011964	SINAPI	PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM	Material	UN	12,0000000	2,38	28,56	

MO sem LS =>	96,52	LS =>	80,81  MO com LS
=>	177,33	
Valor do BDI =>	101,31		Valor com BDI =>	452,86	

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	25,12	25,12	
Composição
Auxiliar	95344	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA
METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,22	0,22	
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	4,32	4,32	
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	1,23	1,23	
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,34	1,34	
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,04	0,04	
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01	
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,86	0,86	
Insumo	00044497	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	Mão de Obra	H	1,0000000	17,10	17,10	

MO sem LS =>	9,43	LS =>	7,89  MO com LS
=>

17,32

Valor do BDI =>	7,23	Valor com BDI =>	32,35

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88295	SINAPI	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	34,64	34,64	
Composição
Auxiliar	95358	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,49	0,49	
Insumo	00004253	SINAPI	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO	Mão de Obra	H	1,0000000	26,35	26,35	
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	4,32	4,32	
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	1,23	1,23	
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,34	1,34	
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,04	0,04	
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01	
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,86	0,86	

MO sem LS =>	14,61	LS =>	12,23  MO com LS
=>

26,84

Valor do BDI =>	9,98	Valor com BDI =>	44,62

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88296	SINAPI	OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	35,34	35,34	
Composição
Auxiliar	95359	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINDASTE
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,50	0,50	
Insumo	00004254	SINAPI	OPERADOR DE GUINDASTE	Mão de Obra	H	1,0000000	27,04	27,04	
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	4,32	4,32	
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	1,23	1,23	
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,34	1,34	
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,04	0,04	
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01	
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,86	0,86	

MO sem LS =>	14,99	LS =>	12,55  MO com LS
=>

27,54

Valor do BDI =>	10,18	Valor com BDI =>	45,52

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	27,08	27,08	
Composição
Auxiliar	95372	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,27	0,27	
Insumo	00004783	SINAPI	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	16,18	16,18	
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	4,32	4,32	
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	1,23	1,23	
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,34	1,34	
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,04	0,04	
Insumo	00043466	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,97	1,97	
Insumo	00043490	SINAPI	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,73	1,73	

MO sem LS =>	8,95	LS =>	7,50  MO com LS
=>

16,45

Valor do BDI =>	7,80	Valor com BDI =>	34,88

	Código	Banco	Descrição	COMPOSIÇÕES DE CUSTOS	UTNipIToÁRIOS	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	21,12	21,12	
Composição
Auxiliar	95378	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,29	0,29	
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	1,0000000	11,96	11,96	
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	4,32	4,32	
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	1,23	1,23	
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,34	1,34	
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,04	0,04	
Insumo	00043467	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,61	0,61	
Insumo	00043491	SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,33	1,33	

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS
MO sem LS =>	6,67	LS =>	5,58  MO com LS
=>

12,25

	MO sem LS =>	8,81	LS =>	7,37  MO com LS
=>	16,18	
	Valor do BDI =>	7,21		Valor com BDI =>	32,24	
		
Total sem BDI			
37.616,69	
		Total do BDI			10.837,83	
		Total Geral			48.454,53	
	Vanderson Barreto Batista Setor de Engenharia					

Valor do BDI =>	6,08	Valor com BDI =>	27,20

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	25,03	25,03	
Composição
Auxiliar	95385	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,21	0,21	
Insumo	00012869	SINAPI	TELHADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	15,97	15,97	
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	4,32	4,32	
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	1,23	1,23	
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,34	1,34	
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,04	0,04	
Insumo	00043459	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,49	0,49	
Insumo	00043483	SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,43	1,43	

TELHA DE GALVALUME - INC=3%

15.65

CALHA METALICA

9.20

C	MEEIRA

PLANTA DE COBERTURA
ESC.1/50	CALHA METALICA

RESPONSÁVEL TÉCNICO
ENGENHEIRO CIVIL VANDERSON BARRETO BATISTA CREA/AM-32559
OBRA:
MANUTENÇÃO EMERGÊNCIAL - ESCOLA MUNICIPAL SANTA ETELVINA DO BACABAL
CLIENTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÃ
PREFEITO MUNICIPAL:
JANDER PAES DE ALMEIDA
TÍTULO:
PLANTA DE COBERTURA

ESCALA: 1/75

DATA: 19/02/2024

DESENHO:

VANDERSON BARRETO

ÁREA(m²) XXX

Nº PRANCHA:
02/02

14.55

3.10

1.20	1.22

1.22

7.10

.50

J1
QUARTO 1 P = 11,10 m A = 7,59 m²
N = 0.05(PA)

P2

B1

.50

WC.
P = 7,30m A = 2,94m²
N = 0.05(PA)

B1

WC MASC. P = 7,34m A = 2,98 m²
N = 0.05(PA)

B1

WC FEM. P = 7,34m A = 2,98 m²
N = 0.05(PA)

J1	J1

ARÉA DE SERVIÇO P = 7,91 m
A = 3,51 m²
N = 0.05(PA)

P1

COZINHA P = 11,22 m
J1	A = 7,84 m²
N = 0.05(PA)

LEGENDA DE ESQUADRIAS	
ORDEM	DESCRIMINAÇÃO	DIMENSÕES	QUANTIDADE	
J1	JANELA DE MADEIRA	1,20 M X 1,00 M	06	
P1	PORTA DE MADEIRA	0,80 M X 2,10 M	03	
P2	PORTA DE MADEIRA	0,70 M X 2,10 M	05	
B1	BASCULANTE DE FERRO E VIDRO	0,40 M X 0,40 M	03	

P2	P2

6.10

SALA DE AULA P = 26,40 m
A = 43,31 m²

8.10

N = 0.05(PA)

P2	P1

1.33

ANEXO COZINHA P = 11,20 m
A = 7,76 m²

1.76

N = 0.05(PA)

CORREDOR P = 33,30 m A = 30,28 m²
N = 0.05(PA)

J1	J1
P1

J1

3.07

CALÇADA
N = 0.00(PA)

  PROJEÇÃO COBERTURA 

PLANTA BAIXA
ESC.1/75

2.64

2.53

2.45

RESPONSÁVEL TÉCNICO
ENGENHEIRO CIVIL VANDERSON BARRETO BATISTA CREA/AM-32559
OBRA:
MANUTENÇÃO EMERGÊNCIAL - ESCOLA MUNICIPAL SANTA ETELVINA DO BACABAL
CLIENTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÃ
PREFEITO MUNICIPAL:
JANDER PAES DE ALMEIDA
TÍTULO:
PLANTA DE BAIXA ESCALA:

DATA: 19/02/2024	DESENHO
:

VANDERSON BARRETO

ÁREA(m²) XXX

Nº PRANCHA:
01/
02

PROJETO: MANUTENÇÃO EMERGÊNCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA ETELVINA DO BACABAU
LOCAL:ZONA RURAL, SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÃ/AM INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÃ

RELÁTORIO FOTOGRÁFICO FINALIDADE
Este relatório tem por finalidade mostrar o estado em que se encontra a obra, assim nos respaldando de quaisquer eventuais inconformidades.